- 顶部
- 维护
- 警告显示
- 其他警告显示

其他警告显示

［FAN OFF］ | 风扇已停止。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:01］ | 版本更新文件无效。 在SD存储卡中保存正确的更新文件，然后再次执行更新。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:02］ | 版本更新文件不存在。 在SD存储卡中保存正确的更新文件，然后再次执行更新。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:03］ | SD存储卡安装错误。 SD存储卡可能未插入，或SD存储卡可能已损坏。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:04］ | 文件加载错误。 SD存储卡在版本更新期间可能被弹出，或SD存储卡中的版本更新文件可能已损坏。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:05］ | 在覆盖版本更新文件的ROM擦除操作期间发生错误。 请向经销商咨询。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:06］ | 在覆盖版本更新文件的ROM写入操作期间发生错误。 请向经销商咨询。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:07］ | 版本更新文件无效。 在SD存储卡中保存正确的更新文件，然后再次执行更新。
［UPDATE ERROR!］ ［ERRCODE:08］ | 其他系统错误。（通信错误等） 请向经销商咨询。
［TEMP OVER!］ ［FORCE POWER OFF!!］ | 内部温度过高。 电源被强制关闭。 如果设为［MAIN MENU］ → ［MAINTENANCE］ → ［FAN SETTING］ → ［FAN］ → ［FAN MODE］ → ［OFF］，则应启动风扇。

页面顶部