- 顶部
- 准备
- 数据

数据

以下显示了在摄像机中处理的数据。

管理的系统组件 | 名称 | 数量 | 说明
摄像机 | 用户文件 | 1 - 3 | 这些文件包含摄像机保存的在［MAIN MENU］中设置的设备配置数据。 这些数据由摄像机管理。 可通过［MAIN MENU］ → ［FILE］ → ［USER FILE］保存或读取。
镜头文件 | 1 - 32 | 这些文件包含视频工程师修正各镜头特定特性所使用的数据。 这些数据由摄像机管理。 可通过［MAIN MENU］ → ［MAINTENANCE］ → ［LENS FILE ADJUST］保存或读取。
CAC文件 | 1 - 32 | 这些文件包含镜头特定的色差补偿功能数据。 这些数据由摄像机管理。 可通过［MAIN MENU］ → ［FILE］ → ［CAC FILE］从存储卡读取。
场景文件 | 1 - 8 | 主要由视频工程师处理这些包含图像创建所需数据的文件。 这些数据由摄像机管理。 可通过［MAIN MENU］ → ［FILE］ → ［SCENE FILE］保存或读取。
操作文件 | 1 | 主要由摄像机操作人员处理这些包含操作数据的文件。 这些数据由摄像机管理。 可通过［MAIN MENU］ → ［FILE］ → ［SD CARD］在存储卡中保存和读取。
参考文件 | 1 - 3 | 这些文件包含从设备配置数据中排除操作数据后的数据。 这些数据由摄像机管理。 可通过［MAIN MENU］ → ［FILE］ → ［REFERENCE FILE］保存或读取。

用户文件
CAC文件
页面顶部