- 顶部
- 部件说明
- 前侧

前侧

1. 镜头线缆/麦克风线缆固定夹
2. 用于固定镜头线缆和麦克风线缆。
3. 镜头接口（卡口型）
4. 此处安装镜头。
5. 〈SHUTTER〉开关
6. 此开关为电子快门开关。
7. 〈OFF〉：禁用电子快门。
8. 〈ON〉：启用电子快门。
9. 〈SEL〉：在预设范围内切换快门速度。
10. 当CCU或ROP连接到摄像机时，此开关不可用。
11. 〈MIC〉端子（前）
12. 用于连接麦克风（选购）。
13. 使用时按以下说明设置位于后侧的开关。
    - 〈LINE/MIC/+48V〉选择开关（〈MIC 1〉）：〈MIC〉或〈+48V〉（使用幻象麦克风时）
    - 〈FRONT〉/〈REAR〉开关（〈MIC 1〉）：〈FRONT〉
14. 〈USER 1〉按钮
15. 可为此按钮分配用户所选的功能。按此按钮可执行已分配的功能。
16. 三脚架接口
17. 将摄像机安装到三脚架时，用于安装三脚架适配器SHAN-TM700MC（选购）。
18. 〈INCOM LEVEL〉拨盘（前）
19. 用于根据后侧〈REAR〉/〈INC1 FRONT〉/〈INC2 FRONT〉的设置调节对讲装置的音量。
    - 〈 REAR〉：无法调节音量。
    - 〈 INC1 FRONT〉：调节对讲装置 1 的音量。
    - 〈 INC2 FRONT〉：调节对讲装置 2 的音量。
20. 镜头固定杆
21. 将镜头安装到镜头接口后，拧紧固定杆可固定镜头。
22. 〈AUTO W/B BAL〉开关
23. 〈AWB〉：自动调节白平衡。通过将摄像机侧面的〈WHITE BAL〉开关设为〈A〉或〈B〉位置自动调 节白平衡时，将在数秒钟内调节白平衡并将调节后的值保存在内存中。
24. 〈ABB〉：自动调节黑平衡。
25. 在［MAIN MENU］ → ［SWITCH MODE］ →［W/B BAL SETTING］中可设置当 CCU 或 ROP连接到 摄像机时进行的操作。
26. 〈SELECT〉飞梭按钮
27. 显示菜单屏幕时转动〈SELECT〉飞梭按钮，将光标移动到设置项目。按〈SELECT〉飞梭按钮确认菜单设置。
28. 有关操作的详情，请参阅“菜单操作”。

页面顶部