- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［HD SDR PAINT(CCU)］

［HD SDR PAINT(CCU)］

［COLOR ADJUSTMENT］

项目 | 设置说明
［COLOR ADJUSTMENT SW］ | 启用/禁用COLOR ADJUSTMENT功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［R SAT］ | 调整红色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R_R_MG SAT］ | 调整红色和红色至品红色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R_MG SAT］ | 调整红色和品红色间的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R_MG_MG SAT］ | 调整红色和品红色至品红色之间颜色的色彩饱和度 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_SAT］ | 调整品红色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_MG_B SAT］ | 调整品红色和品红色至蓝色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_B SAT］ | 调整品红色和蓝色间的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_B_B SAT］ | 调整品红色和蓝色至蓝色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B SAT］ | 调整蓝色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B_B_CY SAT］ | 调整蓝色和蓝色至青色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B_CY SAT］ | 调整蓝色和青色间的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B_CY_CY SAT］ | 调整蓝色和青色至青色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY SAT］ | 调整青色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY_CY_G SAT］ | 调整青色和青色至绿色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY_G SAT］ | 调整青色和绿色间的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY_G_G SAT］ | 调整青色和绿色至绿色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G SAT］ | 调整绿色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G_G_YL SAT］ | 调整绿色和绿色至黄色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G_YL SAT］ | 调整绿色和黄色间的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G_YL_YL SAT］ | 调整绿色和黄色至黄色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL SAT］ | 调整黄色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL_YL_R SAT］ | 调整黄色和黄色至红色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL_R SAT］ | 调整黄色和红色间的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL_R_R SAT］ | 调整黄色和红色至红色之间颜色的色彩饱和度。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R PHASE］ | 调整红色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R_R_MG PHASE］ | 调整红色和红色至品红色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R_MG PHASE］ | 调整红色和品红色之间的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［R_MG_MG PHASE］ | 调整红色和品红色至品红色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_PHASE］ | 调整品红色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_MG_B PHASE］ | 调整品红色和品红色至蓝色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_B PHASE］ | 调整品红色和蓝色之间的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［MG_B_B PHASE］ | 调整品红色和蓝色至蓝色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B PHASE］ | 调整蓝色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B_B_CY PHASE］ | 调整蓝色和蓝色至青色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B_CY PHASE］ | 调整蓝色和青色之间的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［B_CY_CY PHASE］ | 调整蓝色和青色至青色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY PHASE］ | 调整青色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY_CY_G PHASE］ | 调整青色和青色至绿色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY_G PHASE］ | 调整青色和绿色之间的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［CY_G_G PHASE］ | 调整青色和绿色至绿色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G PHASE］ | 调整绿色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G_G_YL PHASE］ | 调整绿色和绿色至黄色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G_YL PHASE］ | 调整绿色和黄色之间的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［G_YL_YL PHASE］ | 调整绿色和黄色至黄色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL PHASE］ | 调整黄色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL_YL_R PHASE］ | 调整黄色和黄色至红色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL_R PHASE］ | 调整黄色和红色之间的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］
［YL_R_R PHASE］ | 调整黄色和红色至红色之间颜色的色调。 ［−127］…［+127］ 出厂设置: ［0］

［NON-LINEAR MATRIX］

项目 | 设置说明
［NON-LINEAR MATRIX SW］ | 启用/禁用NON-LINEAR MATRIX功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［(R–G)_N］ | 调整红色和绿色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(R–G)_P］ | 调整红色和绿色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(R–B)_N］ | 调整红色和蓝色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(R–B)_P］ | 调整红色和蓝色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(G–R)_N］ | 调整绿色和红色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(G–R)_P］ | 调整绿色和红色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(G–B)_N］ | 调整绿色和蓝色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(G–B)_P］ | 调整绿色和蓝色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(B–R)_N］ | 调整蓝色和红色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(B–R)_P］ | 调整蓝色和红色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(B–G)_N］ | 调整蓝色和绿色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］
［(B–G)_P］ | 调整蓝色和绿色矩阵。 ［−31］…［+31］ 出厂设置: ［0］

页面顶部