- 顶部
- 维护
- 警告显示
- 摄像机警告显示

摄像机警告显示

- 执行AWB（自动白平衡）时

［AWB BREAK］ | 自动白平衡已中断。
［AWB HIGH LIGHT NG］ | 由于光量过度，不能执行自动白平衡。 将光量设为适当的水平。
［AWB LOW LIGHT NG］ | 由于光量不足，不能执行自动白平衡。 将光量设为适当的水平。
［AWB NG CHECK FILTER］ | 由于错误的滤镜位置，不能执行自动白平衡。 设置正确的滤镜位置。
［AWB RCH OUT RANGE］ | 无法实现红色的白平衡汇聚。 在屏幕上拍摄均匀白色的目标，并执行AWB。
［AWB BCH OUT RANGE］ | 无法实现蓝色的白平衡汇聚。 在屏幕上拍摄均匀白色的目标，并执行AWB。

- 执行ABB（自动黑平衡）时

［ABB BREAK］ | 自动黑平衡已中断。
［ABB RCH OUT RANGE］ | 无法实现红色的黑平衡汇聚。 检查图像是否有任何错误。
［ABB BCH OUT RANGE］ | 无法实现蓝色的黑平衡汇聚。 检查图像是否有任何错误。
［ABB GCH OUT RANGE］ | 无法实现绿色的黑平衡汇聚。 检查图像是否有任何错误。
［ABB NG］ | 镜头光圈可能已关闭。

- 执行黑色阴影

［BSHD］ | 正在执行黑色阴影。
［BSHD BRAK］ | 黑色阴影已中断。
［BSHD NG］ | 黑色阴影发生错误。 检查镜头是否已正确关闭。

- 执行ASU（自动设置）时

［AUTO SETUP BREAK］ | 自动设置已中断。
［ASU NG］ ［LENS CTL NG OUT RANGE］ | 无法执行镜头光圈控制。 检查镜头设置。
［ASU NG］ ［AWB RCH NG］ | 红色存在错误。 检查白平衡设置。
［ASU NG］ ［AWB BCH NG］ | 蓝色存在错误。 检查白平衡设置。
［ASU NG］ ［ABB RCH NG］ | 红色存在错误。 检查黑平衡设置。
［ASU NG］ ［ABB BCH NG］ | 蓝色存在错误。 检查黑平衡设置。
［ASU NG］ ［ABB GCH NG］ | 绿色存在错误。 检查黑平衡设置。
［ASU NG］ ［BSHD RCH NG］ | 红色存在错误。 调整黑色阴影。
［ASU NG］ ［BSHD BCH NG］ | 蓝色存在错误。 调整黑色阴影。
［ASU NG］ ［BSHD GCH NG］ | 绿色存在错误。 调整黑色阴影。
［ASU NG］ ［BSHD BREAK］ | 黑色阴影已中断。
［ASU NG］ ［BSHD NG］ | 黑色阴影存在错误。
［ASU NG］ ［GAMMA RCH NG］ | 红色存在错误。 检查伽马设置。
［ASU NG］ ［GAMMA BCH NG］ | 蓝色存在错误。 检查伽马设置。
［ASU NG］ ［FLARE RCH NG］ | 红色存在错误。 检查闪光设置。
［ASU NG］ ［FLARE BCH NG］ | 蓝色存在错误。 检查闪光设置。
［ASU NG］ ［ABB MPED NG］ | 主消隐存在错误。 检查自动黑平衡的主消隐。
［ASU NOT RUNNING(BAR)］ | 已禁止自动设置。
［ASU NOT RUNNING(TEST)］ | 已禁止自动设置。
［ASU NOT RUNNING(D.EXT)］ | 已禁止自动设置。
［ASU NOT RUNNING(HDR)］ | 已禁止自动设置。
［ASU NOT RUNNING(V-LOG)］ | 已禁止自动设置。

页面顶部