- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［PAINT］

［PAINT］

［PAINT SWITCH］

项目 | 设置说明

［BLACK SHADING］

项目 | 设置说明

［PEDESTAL］

项目 | 设置说明

［CHROMA］

项目 | 设置说明

［COLOR TEMP SETTING］

项目 | 设置说明

［RGB GAIN CONTROL SETTING］

项目 | 设置说明

［WHITE SHADING］

项目 | 设置说明

［FLARE］

项目 | 设置说明

［GAMMA/BLACK GAMMA］

项目 | 设置说明

［KNEE］

项目 | 设置说明

［WHITE CLIP］

项目 | 设置说明

［DRS］

项目 | 设置说明

［DETAIL SETTING］

项目 | 设置说明

［DOWNCON SETTING］

设置下转换信号的细节。

在HD和HS模式下，显示［---］。

项目 | 设置说明

［SKIN TONE DETAIL SETTING］

项目 | 设置说明

［LINEAR MATRIX］

项目 | 设置说明

［COLOR CORRECTION］

项目 | 设置说明
［PRESET MATRIX］ | 设置预设矩阵。 ［NORM］、［EBU］、［NTSC］ 出厂设置： ［NORM］
［MATRIX］ | 启用/禁用矩阵功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
启用/禁用线性矩阵功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
| ［LINEAR TABLE］ | 选择对应线性矩阵的表。 ［A］、［B］ 出厂设置： ［A］
［COLOR CORRECT］ | — | 启用/禁用12轴颜色校正功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
| ［COLOR CORRECT TABLE］ | 选择对应颜色校正的表。 ［A］、［B］ 出厂设置： ［A］
［G SAT］ | 调节绿色色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［G_CY SAT］ | 调节绿色与青色之间的色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［CY SAT］ | 调节青色色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［CY_B SAT］ | 调节青色与蓝色之间的色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［B SAT］ | 调节蓝色色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［B_MG SAT］ | 调节蓝色与品红色之间的色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［MG_SAT］ | 调节品红色色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［MG_R SAT］ | 调节品红色与红色之间的色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［R SAT］ | 调节红色色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［R_YE SAT］ | 调节红色与黄色之间的色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［YE SAT］ | 调节黄色色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［YE_G SAT］ | 调节黄色与绿色之间的色彩饱和度。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+126］ 出厂设置： ［0］
［G PHASE］ | 调节绿色色相。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［G_CY PHASE］ | 调节青色与绿色之间的色相。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［CY PHASE］ | 调节青色色相。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［CY_B PHASE］ | 调节青色与蓝色之间的色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［B PHASE］ | 调节蓝色色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［B_MG PHASE］ | 调节蓝色与品红色之间的色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［MG_PHASE］ | 调节品红色色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［MG_R PHASE］ | 调节品红色与红色之间的色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［R PHASE］ | 调节红色色相。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［R_YE PHASE］ | 调节红色与黄色之间的色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［YE PHASE］ | 调节黄色色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［YE_G PHASE］ | 调节黄色与绿色之间的色调。 当［COLOR CORRECT］设为［OFF］时，此项不可用。 ［−127］…［+127］ 出厂设置： ［0］
［COLOR CORRECTION GET］ | — | 自动从光标位置获取颜色信息，将菜单箭头移动到颜色待调节的轴。 ［NO］、［YES］
［CURSOR］ | 显示/隐藏屏幕中间的框形光标。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
［H POSITION］ | 调节光标的水平位置。 ［0%］…［100%］（0.25%步进） 出厂设置： ［50%］
［V POSITION］ | 调节光标的垂直位置。 ［0%］…［100%］（0.25%步进） 出厂设置： ［50%］

［SKIN CORRECTION］

项目 | 设置说明

［DNR］

项目 | 设置说明

［SCENE FILE］

项目 | 设置说明

［ROP CONTROL］

项目 | 设置说明

页面顶部