- 顶部
- 菜单操作
- 菜单配置
- ［MAIN MENU］

［MAIN MENU］

［DISPLAY SETUP］ | 配置将要在寻像器上显示的详细信息设置。
［SWITCH MODE］ | 配置分配给开关的功能。
［RETURN SETTING］ | 配置返回开关和返回信号名称。
［INTERCOM SETTING］ | 配置各对讲装置的细节，例如增益等。
［MIC SETTING］ | 配置音频设置。
［PAINT］ | 配置图像设置。
［PAINT(V-LOG)］ | 配置V-LOG期间的图像设置。
［HDR-PAINT］ | 配置HDR期间的图像设置。
［HD SDR PAINT(CCU)］ | 当GAMUT=WIDE_G2时，调整CCU的HD SDR输出颜色。
［SYSTEM MODE］ | 配置系统频率和拍摄模式。
［IN/OUT SELECT］ | 配置外部输入/输出和各连接的操作模式。
［AUTO SET UP］ | 配置伽马、黑平衡和白平衡的连续调节。
［NETWORK SETUP］ | 配置网络设置。
［FILE］ | 进行有关场景文件和SD存储卡处理的操作。
［MAINTENANCE］ | 调节CAC和镜头文件。
［DIAGNOSTIC］ | 显示设备的固件版本以及加电时间。

页面顶部