- Top
- CCU menu
- OPERATION

# OPERATION

This is the selection screen for the OPERATION menu.

OUTPUT FORMAT(HS) and OUTPUT FORMAT(HS_HDR) are not displayed when AK-PLV100 is connected.

Item | Content | Details page
--- | --- | ---
SYSTEM MODE | Display the SYSTEM MODE menu. | “SYSTEM MODE”
OUTPUT FORMAT(UHD) | Display the OUT FORMAT(UHD) menu. | “OUT FORMAT(UHD)”
OUTPUT FORMAT (HS) | Display the OUT FORMAT(HS) menu. | “OUT FORMAT(HS)”
OUTPUT FORMAT(HD) | Display the OUT FORMAT(HD) menu. | “OUT FORMAT(HD)”
OUTPUT FORMAT(UHD_HDR) | Display the OUT FORMAT(UHD_HDR) menu. | “OUT FORMAT(UHD_HDR)”
OUTPUT FORMAT (HS_HDR) | Display the OUT FORMAT(HS_HDR) menu. | “OUT FORMAT(HS_HDR)”
OUTPUT FORMAT(HD_HDR) | Display the OUT FORMAT(HD_HDR) menu. | “OUT FORMAT(HD_HDR)”
SETTING | Display the SETTING menu. | “SETTING(1/2)”
HD PHASE | Display the HD PHASE menu. | “HD PHASE”
SD PHASE | Display the SD PHASE menu. | “SD PHASE”
BAR ID | Display the BAR ID menu. | “BAR ID”
RETURN SELECT | Display the SELECT RETURN menu. | “SELECT RETURN”
MONITOR | Display the MONITOR menu. | “MONITOR”
SETTING(MOIP) | Display the SETTING(MOIP) menu. | “SETTING(MOIP)”

SYSTEM MODE
OUT FORMAT(UHD)
OUT FORMAT(HS)
OUT FORMAT(HD)
OUT FORMAT(UHD_HDR)
OUT FORMAT(HS_HDR)
OUT FORMAT(HD_HDR)
SETTING(1/2)
SETTING(2/2)
HD PHASE
SD PHASE
BAR ID
SELECT RETURN
MONITOR
SETTING(MOIP)
Top of the page