- トップページ
- 準備
- 内蔵電池の充電

# 内蔵電池の充電

本機に設定された日付/時刻は、内蔵電池によって保持されています。

約2か月間、本機の電源を入れることなく放置すると、内蔵電池が消耗することがあります。

電源スイッチを〈 〉（入）にしたとき、液晶モニターに［BACKUP BATT EMPTY］が表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。

次の手順で内蔵電池を充電してください。

電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にする。

本機に充電済みバッテリー、またはACアダプターを接続する。

バッテリーまたはACアダプターの接続について、詳しくは「電源の供給」を参照してください。

約24時間、そのままの状態にしておく。

内蔵電池が充電されます。

電源スイッチを〈 〉（入）にしても、内蔵電池は充電されています。

- 充電完了後、日付/時刻の設定やタイムコードを確認してください。

- INFO画面で［DIAGNOSTICS］を選択し、ワーニング表示欄に［INTERNAL CLOCK HAS RESET］［<PLEASE SET TO CORRECT TIME>］が表示される場合は、内蔵時計の日付/時刻を設定してください。

電源スイッチを〈 〉（入）にし、液晶モニターに［BACKUP BATT EMPTY］が表示されないことを確認する。

充電後も［BACKUP BATT EMPTY］が表示される場合は、内蔵電池の交換が必要です。お買い上げの販売店にご依頼ください。

ページトップへ戻る