- トップページ
- 準備
- 付属品/アクセサリーの取り付け
- 液晶モニターユニット

# 液晶モニターユニット

## 液晶モニターユニットの取り付け

付属の液晶モニターユニットを、液晶モニターユニット取り付け部に取り付けます。

ねじ

図1

図2

図3

ハンドルの液晶モニターユニット取り付け部に、付属の液晶モニター取り付けアタッチメントをはめ込む。（図1）

- カメラ本体上面部のアクセサリー取り付け穴にも取り付けることができます。

付属のねじを時計方向に回して締める。

〈LCD〉端子の端子カバーを開け、〈LCD〉端子に液晶モニターユニットのケーブルを接続する。（図2）

- 〈LCD〉端子のと、液晶モニターユニットのケーブル接続端子のを合わせて接続してください。

- 液晶モニターユニットのケーブル接続端子のが外側になるように向きを確認してから接続してください。

液晶モニターユニットのケーブルを液晶モニターケーブルクランプにはめる。（図3）

#### 液晶モニターの角度調整

液晶モニターは上下前後に回転させて、見やすい角度に調節できます。

〈MIRROR〉スイッチでVIEW画面を上下反転、または上下左右反転させることで、対面撮影などに活用できます。

本機を使用しない場合や持ち運ぶ場合などは、液晶モニターの保護のため、液晶モニターを閉じることをお勧めします。

## 液晶モニターユニットの取り外し

取り付けの逆の手順で取り外す。

NOTE

- 液晶モニターユニットのケーブルを取り外すときは、ケーブル接続端子の両端（）にあるロックボタンを押しながら引き抜いてください。

## 液晶モニターフード

液晶モニターフードは、液晶モニターユニットにあらかじめ取り付けられています。

### 液晶モニターフードの取り外し

液晶モニターフードの上部にあるツメ（2か所）の隙間に爪を押し込みながら取り外す。

液晶モニターフードが外れます。

### 液晶モニターフードの開閉

NOTE

- 液晶モニターユニットを使用しないときは、液晶モニターを保護するために液晶モニターフードを閉じてください。

### 液晶モニターフードの取り付け

液晶モニターフードの上部にあるツメ（2か所）を、液晶モニターユニットの上部にあるくぼみに合わせる。

液晶モニターフードの下部にあるツメ（2か所）を、液晶モニターユニットの下部にあるくぼみに合わせて押し込む。

ページトップへ戻る