- トップページ
- 仕様
- 定格
- カメラ部

# カメラ部

撮像素子 | スーパー35 mm、MOSセンサー
画素数 | 総画素数:約2049万画素（6340（H）×3232（V）） 有効画素数:約1725万画素（5720（H）×3016（V））
レンズマウント | EFマウント
光学フィルター | NDフィルター内蔵、電動式 ［ND:1.8］/［ND:1.2］/［ND:0.6］/［ND:CLR］
IRカットフィルター USERボタンに［IR SHOOTING］を割り当てて［ON］/［OFF］（メニュー切り替え）
色温度切り替え | ATW、AWB A、AWB B、2000 K～15000 K、−10.0GMg～+10.0GMg 最大13項目登録可能
ゲイン切り替え | ［ISO］モード デュアルネイティブISO対応、［200 ISO］～［25600 ISO］ ［dB］モード ［NORMAL］/［HIGH］ ゲイン対応、−12 dB～26 dB（2 dBステップ）
シャッタースピード | ［deg］設定時 3.0 deg～357.0 deg（0.5 degステップ） 最大12項目登録可能 ［sec］設定時 1/24.1秒～1/8000秒（23.98p時） 最大12項目登録可能

ページトップへ戻る