- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- サムネール画面

# サムネール画面

VIEW画面またはHOME画面を表示中に〈THUMBNAIL〉ボタンを押すと、サムネール画面が表示されます。

再度〈THUMBNAIL〉ボタンを押すと、VIEW画面が表示されます。

HOME画面に戻る場合は、〈HOME〉ボタンを押してください。

サムネール画面では、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］で選択された記録コーデック（MOVまたはAVCHD）のクリップが表示されます。

また、サムネール画面を表示中に〈MENU〉ボタンを押すと、サムネール画面のメニュー操作ができます。

1. クリップの状態表示

   ［ALL SLOT］：各カードスロットの全てのSDカードに記録されたクリップを表示しています。VIEW画面またはHOME画面からサムネール画面を表示すると、［ALL SLOT］で表示されます。

   ［SLOT1］：カードスロット1のSDカードに記録されたクリップのみを表示しています。

   ［SLOT2］：カードスロット2のSDカードに記録されたクリップのみを表示しています。

   ［SLOT1→SLOT2］：カードスロット1のSDカードからカードスロット2のSDカードにコピーするときに、表示します。

   ［SLOT2→SLOT1］：カードスロット2のSDカードからカードスロット1のSDカードにコピーするときに、表示します。

2. 機能表示

   コピーや削除、プロテクトなどの動作中に表示します。

3. 記録モード

   ：記録コーデックにMOVを選択しているときに表示します。

   ：記録コーデックにAVCHDを選択しているときに表示します。

   ：記録コーデックにMOVを選択し、全てのSDカードに1クリップでもAVCHDクリップがあるときに表示します。AVCHDクリップがないときは、表示しません。

   ：記録コーデックにAVCHDを選択し、全てのSDカードに1クリップでもMOVクリップがあるときに表示します。MOVクリップがないときは、表示しません。

4. メディア状態表示

   カーソル位置のクリップが記録されているSDカードのカードスロットの番号を、黄色で表示します。

5. ワイヤレスLANの接続状態表示

   ワイヤレスLANの接続状態を表示します。

   （表示なし）：ワイヤレスLANで接続していません。［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK SEL］→［OFF］に設定されています。

   ：ROPが接続されていない状態です。

   ：ROPが接続されている状態です。

6. 電源状態表示

   ：バッテリーで駆動中に、バッテリー残量を表示します。

   ：ACアダプターで駆動中に表示します。

7. カーソル

8. 再生不可クリップ

   クリップが規格違反の場合など、本機で再生できないときに表示します。

9. ページ切り替えボタン

   サムネール画面のページを切り替えます。

   ［］：前ページへ

   ［］：次ページへ

10. スクロールバー

    現在表示しているサムネールがサムネール全体のどの辺りかを示します。

## サムネール画面のクリップの表示

1. サムネール番号

   サムネール番号を［0001］～［9999］で表示します。

   通常は記録した順に、クリップに割り当てた番号が表示されます。

2. レジューム再生状態

3. 記録画素数、システム周波数

4. クリップのプロテクト状態

   クリップがプロテクトされているときに表示します。

5. クリップ名

   クリップのファイル名を、先頭から8桁の英数字で表示します。

6. 削除の選択状態

7. 再生不可クリップ

   クリップが、システム周波数と異なるなど本機で再生できないときに表示します。

8. コピーの選択状態

   クリップが選択されているときに表示します。

## クリップインフォメーションの表示

カーソル位置にあるクリップの情報を表示します。

黄色のカーソルを、クリップインフォメーションを表示させたいクリップに移動させる。

〈INFO〉ボタンを押す。

クリップインフォメーションが表示されます。

#### クリップインフォメーション

1. 再生不可クリップ

   クリップが、システム周波数と異なるなど本機で再生できないときに表示します。

2. サムネール番号

3. クリップのプロテクト状態

   クリップがプロテクトされているときに表示します。

4. サムネール画像

5. クリップ名

6. ［START TC］

   記録開始時のタイムコードの値を表示します。

7. ［START UB］

   記録開始時のユーザーズビットの値を表示します。

8. ［DATE］

   記録した日付を表示します。

9. ［TIME］

   記録開始時の時刻を表示します。

10. ［DURATION］

    クリップの長さを表示します。

11. ［PIXEL/FREQ］

    クリップの記録フォーマットを表示します。

12. ［CODEC］

    クリップの記録コーデックを表示します。

ページトップへ戻る