- トップページ
- 準備
- USERボタンへの機能の割り当て
- USERボタンに割り当てられる機能

# USERボタンに割り当てられる機能

## 〈USER 1〉～〈USER 9〉ボタンに割り当てられる機能

項目 | 内容
--- | ---
［INHIBIT］ | 機能を割り当てません。
［AWB］ | オートホワイトバランスの有効/無効を切り替えます。
［ONE PUSH AF］ | ワンプッシュオートフォーカス機能を割り当てます。
［ONE PUSH A.IRIS］ | ワンプッシュオートアイリス機能を割り当てます。
［ATW LOCK］ | ホワイトバランスの値を固定します。再度USERボタンを押すと、オートトラッキングホワイトバランスが動作を再開します。 オートトラッキングホワイトバランスが動作しているときに有効です。
［E.I.S.］ | 電子手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えます。
［D.ZOOM］ | デジタルズームの有効/無効を切り替えます。画角を縦横1.4倍にズームアップします。
［IR SHOOTING］ | IR撮影の有効/無効を切り替えます。
［REC SW］ | 記録を開始、または停止します。
［PRE REC］ | プリレックの有効/無効を切り替えます。
［VFR］ | バリアブルフレームレート記録機能の有効/無効を切り替えます。
［REC CHECK］ | 直前に撮影したクリップの最後の約3 秒間を自動的に再生します。
［DEL LAST CLIP］ | 直前に撮影したクリップを削除します。
［SLOT SEL］ | 記録するSDカードを挿入しているカードスロットを選択します。 また、サムネール画面では表示するクリップのカードスロットを切り替えます。
［EXPAND］ | 拡大表示機能（フォーカスアシスト機能）の有効/無効を切り替えます。
［OPEN IRIS F.A.］ | オープンアイリスフォーカスアシスト機能（フォーカスアシスト機能）を割り当てます。
［PEAK./SQUARES F.A.］ | ピーキング表示およびフォーカススクエア表示（フォーカスアシスト機能）の有効/無効を切り替えます。 表示の選択は、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD FOCUS ASSIST］→［PEAK./SQUARES MODE］で選択します。
［WFM］ | ウェーブフォームモニターの表示を切り替えます。波形表示の選択は、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→［WFM MODE］で選択します。
［SPOT METER］ | スポットメーターの表示/非表示を切り替えます。 ［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［SDI/HDMI INDICATOR］/［LCD INDICATOR］→［SPOT METER］→［ON］に設定されているときに有効です。
［ZEBRA］ | ゼブラパターンの表示/非表示を切り替えます。
［LEVEL GAUGE］ | 水準器の表示/非表示を切り替えます。
［LEVEL GAUGE SET］ | 現在の水平方向と垂直方向を水準器の基準値として設定します。
［SDI COLOR］ | 〈SDI OUT〉端子からの出力イメージを切り替えます。
［HDMI COLOR］ | 〈HDMI〉端子からの出力イメージを切り替えます。
［LCD COLOR］ | 〈LCD〉端子からの出力イメージを切り替えます。
［SDI OUT HDR］ | 〈SDI OUT〉端子からの出力イメージについてハイダイナミックレンジ/スタンダードダイナミックレンジを切り替えます。
［HDMI OUT HDR］ | 〈HDMI〉端子からの出力イメージについてハイダイナミックレンジ/スタンダードダイナミックレンジを切り替えます。
［LCD HDR］ | 〈LCD〉端子からの出力イメージについてハイダイナミックレンジ/スタンダードダイナミックレンジを切り替えます。
［LCD CLEAN VIEW］ | 〈LCD〉端子からの出力映像に重畳されているインジケーターやマーカーなどの表示を消します。
［LCD MARKER］ | 〈LCD〉端子からの出力映像に重畳されているマーカーの表示/非表示を切り替えます。
［COLOR BARS］ | カラーバーの表示/非表示を切り替えます。
［LOAD SETUP FILE］ | SDカードに保存されたセットアップファイルを選択して、本機に読み込みます。
［POWER LCD］ | 屋外などの明るい場所でも液晶モニターを見やすくします。

NOTE

- 次の機能は、本機の電源を〈 〉（スタンバイ）にすると、次回電源を入れたときに機能が無効になります。

  ［ATW LOCK］、［D.ZOOM］、［EXPAND］、［PEAK./SQUARES F.A.］、［WFM］、［SPOT METER］、［LCD CLEAN VIEW］、［COLOR BARS］、［POWER LCD］

- 次の機能は、本機の電源を〈 〉（スタンバイ）にすると、次回電源を入れたときに機能が有効になります。

  ［LCD MARKER］

## マルチダイヤルに割り当てられる機能

〈WB〉/〈USER〉/〈ISO/dB〉スイッチを〈USER〉に合わせると、マルチダイヤルをUSERボタンとして使用できます。

- USERボタンとしての動作は、VIEW画面を表示しているときに有効です。

項目 | 内容
--- | ---
［INHIBIT］ | 機能を割り当てません。
［SHUTTER］ | マルチダイヤルを押すと、シャッター機能の有効/無効を切り替えます。 マルチダイヤルを回すと、シャッタースピードの設定値を選択できます。
［FPS］ | マルチダイヤルを押すと、バリアブルフレームレート記録機能の有効/無効を切り替えます。 マルチダイヤルを回すと、フレームレートの設定値を選択できます。
［MONITOR VOL］ | マルチダイヤルを押すと、ヘッドホン端子から出力する音声のレベルの調整が有効になります。有効になると、液晶モニターに調整用のレベルメーターが表示されます。 マルチダイヤルを回すと、音声のレベルを調整できます。再度マルチダイヤルを押すと、音声のレベル調整を終了します。

ページトップへ戻る