- トップページ
- 撮影
- バリアブルフレームレート（VFR）記録機能
- バリアブルフレームレート（VFR）

# バリアブルフレームレート（VFR）

1fpsから最大240fpsまでのハイスピード撮影ができます。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SENSOR MODE］で、記録映像の解像度とコーデック、および基準フレームレートとなる周波数を選択する。

- 設定できる組み合わせについては、「記録映像の解像度、コーデック、フレームレートの選択」を参照してください。

- ［SENSOR MODE］の設定によって、ハイスピード撮影できるフレームレートの範囲が変わります。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI RAW］の設定によって、ハイスピード撮影できるフレームレートの範囲が変わります。

  設定できる組み合わせについては、「RAW出力の解像度、フレームレートの選択」を参照してください。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］→［ON］を選択する。

- マルチダイヤル、または［VFR］を割り当てたUSERボタンでも設定できます。「USERボタンに割り当てられる機能」を参照してください。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VALUE］で撮影状況に合わせてフレームレートを設定する。

- マルチダイヤルでも設定できます。「USERボタンに割り当てられる機能」を参照してください。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［ADD］/［EDIT］/［DELETE］で任意のフレームレートを追加/変更/削除できます。

RECボタンを押す。

バリアブルフレームレート記録が開始されます。

#### 通常撮影モード

イメージセンサーの全画素を使用し、4K/UHDの画像を生成します。

また、その画像から2K/FHDの画像を生成します。

最大60fpsまでのハイスピード撮影ができます。

［SENSOR MODE］は［S35 5.7K］を選択します。

#### 画素混合撮影モード

イメージセンサーの全画素から2.8Kの画素混合読み出しを行い、2K/FHDの画像を生成します。

最大120fpsまでのハイスピード撮影ができます。

［SENSOR MODE］は［S35 MIX 2.8K］を選択します。

- 通常撮影モードと画角は同じです。

#### 切り出し撮影モード

イメージセンサーの中心部からFour Thirdsのイメージサークルを切り出し、2.2Kの画素混合読み出しを行います。また、その画像から2K/FHDの画像を生成します。

最大240fpsまでのハイスピード撮影ができます。

［SENSOR MODE］は［4/3 CROP&MIX 2.2K］を選択します。

- 通常撮影モードと画角が変わります。

NOTE

- バリアブルフレームレート記録では、音声の記録はできません。ただし、システム周波数と同じフレームレートに設定しているときは、音声は記録されます。

- フレームレートの設定を変更する場合に画面が乱れたり、暗くなったりすることがあります。

- 記録中にフレームレートの変更はできません。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［FREE/REC RUN］は［REC RUN］に固定されます。

- 記録を開始してから10時間を超えると、記録を一度停止します。数秒後、自動的に記録が再開されます。

  ハイスピード撮影の場合は、記録フォーマットのフレームレートとバリアブルフレームレートの比率によって、記録時間は10時間よりも短くなります。［FREQUENCY］を［24.00p］、［FPS］を［48fps］に設定しているときは、5時間で記録が停止します。

- バリアブルフレームレート撮影時の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

- 記録開始直後に記録を停止しても、記録が停止するまでに時間がかかる場合があります。

  ［FREQUENCY］を［59.94p］、［FPS］を［1fps］に設定しているときは、記録後のクリップ長が1秒になるまで、最長1分間記録が継続されます。

ページトップへ戻る