- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ［WHITE］

# ［WHITE］

## ［ATW］（オートトラッキングホワイトバランス）

本機は、照明条件に応じて画像のホワイトバランスを自動追従させるオートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能を備えています。

この機能は、ホワイトバランスの精度を100%保証する機能ではありません。照明条件の変化に対する追従やホワイトバランスの引き込み精度には、多少の幅を設けています。この機能を使用するときは、お気をつけください。

## ［AWB］（オートホワイトバランス）

被写体の照明光源と同じ条件のところにホワイトパターンを配置し、画面に白を映す。

〈IRIS〉ダイヤルで輝度を調整する。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［WHITE］→［VALUE］→［AWB MEMORY A］/［AWB MEMORY B］を選択する。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［WHITE］→［AWB］→［EXECUTE］を選択する。

- ［AWB］（オートホワイトバランス）の機能を割り当てたUSERボタンを押しても、同様に動作します。

#### 調整値について

- 調整された値は［AWB MEMORY A］/［AWB MEMORY B］に自動的に記憶されます。

#### ホワイトパターンについて

- ホワイトパターンは、被写体近くの白い物（白布、白壁）で代用することもできます。

- 必要なホワイトパターンの大きさは次のとおりです。

  画面の幅の1/2以上

  画面の高さの1/2以上

- 画面内に高輝度スポットを入れないようにしてください。

- ホワイトパターンは、画面の中心に写してください。

## 色温度の手動設定（［VALUE］での設定）

登録している最大13個の色温度（ホワイトバランス）から選択できます。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［WHITE］→［VALUE］を選択する。

色温度を選択する。

ページトップへ戻る