- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［REC SETTINGS］メニュー

# ［REC SETTINGS］メニュー

記録機能の各種項目を設定します。

## ［CARDS/MEDIA］

### ［FORMAT MEDIA］

指定したスロットのSDカードをフォーマットします。フォーマットにより消去されたデータは、復元できません。必ずデータを確認したあとにフォーマットしてください。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［SLOT1］、［SLOT2］

## ［CLIP NAME］

### ［CAM INDEX］

記録するMOV形式のファイルの名前に使用するCAM INDEXを設定します。 アルファベットの大文字を1文字設定します。SDカードのボリュームラベルに格納する値としても使用します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［A］…［Z］

（工場出荷値：［A］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］がAVCHDフォーマットのときは、SDカードのボリュームラベルには格納されますが、ファイル名には使用されません。

### ［NEXT REEL COUNT］

記録するMOV形式のファイルの名前に使用するREEL COUNTを設定します。次の場合に［NEXT REEL COUNT］での設定値がREEL COUNTとして［CAM INDEX］の設定値とともに、SDカードのボリュームラベルに格納されます。また、格納した後に設定値は1つ繰り上がります。（［999］の次は［001］に戻ります）

- SDカードをフォーマットしたとき

- REEL COUNTがボリュームラベルに格納されていないSDカードで記録したとき

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［001］…［999］

（工場出荷値：［001］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］がAVCHDフォーマットのときは、SDカードのボリュームラベルには格納されますが、ファイル名には使用されません。

## ［2 SLOTS FUNC.］

2枚のSDカードを利用した記録機能を設定します。

［OFF］ | 設定しません。
［RELAY REC］ | リレー記録に設定します。
［SIMUL REC］ | サイマル記録に設定します。

（工場出荷値：［RELAY REC］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

## ［PRE REC］

プリレックを行うかどうかを設定します。

プリレック時間は［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN PIXEL］/［MAIN CODEC］の設定によって異なります。

［ON］ | プリレックを行います。 プリレック時間は次のとおりです。 ［MAIN PIXEL］が［1280×720］、［1920×1080］、［2048×1080］：約10秒 ［MAIN CODEC］が［422ALL-I 400M］：約3秒 上記以外の場合：約5秒
［OFF］ | プリレックを行いません。

（工場出荷値：［OFF］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

## ［REC FUNCTION］

### ［REC MODE］

記録の方式を選択します。

［NORMAL］ | 通常記録を行います。
［INTERVAL］ | インターバル記録を行います。（設定した時間間隔で1フレーム記録する動作を繰り返し行う機能です）

（工場出荷値：［NORMAL］）

NOTE

- 設定できる組み合わせや制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

### ［INTERVAL TIME］

インターバル記録を行うときのインターバル時間を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1s］、［2s］、［5s］、［10s］、［30s］、［1min］、［5min］、［10min］

（工場出荷値：［5min］）

## ［TC］

### ［SET TC］

記録するタイムコードの初期値を設定します。

時 | ［00］…［23］
分 | ［00］…［59］
秒 | ［00］…［59］
フレーム | ［00］…［23］（［24.00p］、［23.98p］のとき） ［00］…［24］（［50.00i］、［50.00p］、［25.00p］のとき） ［00］…［29］（［59.94i］、［59.94p］、［29.97p］のとき）

（工場出荷値：［00］）（各項目）

### ［SET UB］

ユーザーズビットを設定します。

［TC］の［UB MODE］で［USER］を選択しているときのみ有効です。

各桁、次の範囲で設定できます。

- ［00］…［FF］

（工場出荷値：［00］）

### ［TC/UB/Dur.］

タイムコードの表示を、ユーザーズビットやデュレーションカウンターの表示に切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

［TC］ | タイムコード表示
［UB］ | ユーザーズビット表示
［Dur.］ | デュレーションカウンター表示

（工場出荷値：［TC］）

### ［FREE/REC RUN］

タイムコードジェネレーターを歩進させる動作モードを設定します。

［FREE RUN］ | 動作モードに関係なく歩進させます。
［REC RUN］ | 記録中のみ歩進させます。

（工場出荷値：［FREE RUN］）

NOTE

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］→［ON］に設定されているときは、［REC RUN］に固定されます。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［PRE REC］→［ON］に設定されているときは、［FREE RUN］に固定されます。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［REC MODE］→［INTERVAL］に設定されているときは、［REC RUN］に固定されます。

### ［DF/NDF］

タイムコードジェネレーターのカウント方法を設定します。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］→［59.94i］/［59.94p］/［29.97p］に設定しているときのみ、有効になります。

［DF］ | ドロップフレームモードを使用します。
［NDF］ | ノンドロップフレームモードを使用します。

（工場出荷値：［NDF］）

NOTE

- ［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［REC MODE］→［INTERVAL］に設定されているときは、［NDF］に固定されます。

### ［UB MODE］

ユーザーズビットを選択します。ユーザーズビット情報はクリップに記録されます。また、SDI信号のLTC UB、VITC UBとしても出力されます。

［FRAME RATE］ | カメラの撮像情報（フレームレートなど）を選択します。
［USER］ | ［SET UB］で設定したユーザーズビットを選択します。
［TIME］ | ローカル時刻を選択します。（時、分、秒）
［DATE］ | ローカル日時を選択します。（西暦下2桁、月、日、時）
［CLIP NAME］ | MOV形式のファイルとして記録されるCAM INDEX（A…Z）のASCII文字コードがMSBに入ります。また、MOV形式のファイルとして記録されるREEL COUNTが3桁のASCII文字コードがLSB3桁に入ります。（例：A123=0x41 0x31 0x32 0x33）［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］でMOV形式に設定されていない場合でも記録します。

（工場出荷値：［USER］）

### ［TC IN/OUT SEL］

〈TC IN/OUT〉端子の入出力を設定します。

［TC IN］ | タイムコード入力に設定します。
［TC OUT］ | タイムコード出力に設定します。

（工場出荷値：［TC IN］）

### ［TC OUT REF］

〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードの出力遅延を設定します。

［RECORDING］ | 記録タイムコードを遅延なしに出力します。本機のタイムコードをマスターにして2台で同時撮りするときに使用します。
［SDI OUT］ | 〈SDI OUT〉端子からの出力映像に合わせます。〈SDI OUT〉端子から映像が出力されていないときは遅延なしに出力します。

（工場出荷値：［RECORDING］）

ページトップへ戻る