- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- バッテリーの充電

# バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。バッテリーを使用する前に、バッテリーチャージャーで満充電してください。

予備のバッテリーを1本用意することをお勧めします。

- バッテリーの充電は、周囲の温度が10 ℃～30 ℃（バッテリーの温度も同様）のところで行うことをお勧めします。

- 付属のACコードは、本機専用です。ほかの機器には使用しないでください。また、ほかの機器のACコードを本機に使用しないでください。

- 付属のバッテリーチャージャーは、2個のバッテリーを同時に充電できます。また、急速充電対応バッテリーに対応しています。

コンセントへ

図1

図2

図3

ACアダプターのDCプラグをバッテリーチャージャーの〈DC IN 12V〉端子に接続する。（図1）

ACコードをACアダプターに接続する。（図2）

- ACコードが奥に突き当たるまで差し込んでください。

電源プラグをコンセントに接続する。（図2）

バッテリーチャージャーにバッテリーを取り付ける。（図3）

バッテリーを取り付けた側の充電ランプが点灯し、充電が開始されます。

- マークに沿ってバッテリーを水平にのせてスライドさせてください。

- 充電が完了すると、〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉ランプ（充電ランプ）が消灯します。バッテリーをスライドさせて取り外してください。

#### 〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉ランプの表示

〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉ランプ

付属のバッテリーチャージャーの〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉ランプ（充電ランプ）は、充電の状態を次のように表示します。

〈CHARGE1〉/〈CHARGE2〉ランプの表示 | 充電の状態
--- | ---
緑色（点灯） | 急速充電中
オレンジ色（点灯） | 通常充電中
オレンジ色（点滅） | 異常により充電を停止中
消灯 | 充電完了、またはバッテリーが取り付けられていない

NOTE

- バッテリーチャージャーは、バッテリーを取り付けたあとにバッテリーの状態を判断します。このため、充電ランプが点灯するまでに時間がかかることがあります。10秒以上経過しても充電ランプが点灯しないときは、バッテリーを取り付け直してください。

- 急速充電対応バッテリーが2個取り付けられた場合、〈CHARGE1〉側の急速充電が優先され、〈CHARGE2〉側は通常の充電になります。〈CHARGE1〉側のバッテリーの充電が進むと、自動的に〈CHARGE2〉側が急速充電に切り替わります。

  また、バッテリーの充電状態により、〈CHARGE2〉側に取り付けたバッテリーのインジケーターが消灯することがあります。

- バッテリーチャージャーは、バッテリーの状態を判断してから最適な充電をします。充電が開始されると、急速充電対応バッテリーのインジケーターが点滅表示になります。また、〈CHARGE1〉側と〈CHARGE2〉側の両方で充電しているときに、どちらかのバッテリーを取り付け/取り外ししたり、交換したりすると、両方の充電を中止します。再度、バッテリーの状態を判断してから充電を開始します。

- 優先して充電するバッテリーは、〈CHARGE1〉側に取り付けて充電してください。

## 充電時間と撮影可能時間の目安

バッテリー品番 | 電圧/容量（最小） | 充電時間 | 連続撮影可能時間
--- | --- | --- | ---
AG-VBR59（付属品/別売品） | 7.28 V/5900 mAh | 約3時間20分 | 約2時間50分
AG-VBR89（別売品） | 7.28 V/8850 mAh | 約4時間 | 約4時間15分
AG-VBR118（別売品） | 7.28 V/11800 mAh | 約4時間40分 | 約5時間40分
VW-VBD58（別売品） | 7.2 V/5800 mAh | 約5時間20分 | 約2時間40分

- 充電時間は、付属のバッテリーチャージャーを使用して充電したときの時間です。

- 充電時間は、動作周囲温度25 ℃、動作相対湿度60%での時間です。その他の温度や湿度では、充電時間が長くかかることがあります。

- 充電時間は、バッテリーの充電容量を使い切ってから充電した場合の時間です。高温/低温時など、使用状況によって充電時間、連続撮影可能時間は異なります。

- 連続撮影可能時間は、次の条件で本機を使用したときの時間です。その他の条件では、連続撮影可能時間は短くなります。

  - 工場出荷時のメニュー設定で液晶モニターおよびグリップを取り付けた状態

  - 外部入出力端子にケーブルを接続していない状態

NOTE

- 使用後や充電後はバッテリーが温かくなりますが、異常ではありません。

- バッテリーチャージャーAG-B23（DE-A88）（別売品）でも充電できますが、充電時間が長くなります。

## バッテリー残量の確認

液晶モニターの電源状態表示や、付属のバッテリーのインジケーターでバッテリー残量を確認できます。

### 液晶モニターでバッテリー残量を確認

バッテリー残量が少なくなるに従って、→→→→と電源状態表示が変わります。バッテリー残量がなくなると、赤色で点滅します。

NOTE

- メニューの設定によっては、電源状態表示は表示されないことがあります。

- 赤色で点滅中は、クリップの修復やコピー、ファームウェアアップデートはできません。

### バッテリーでバッテリー残量を確認

- 充電していないときにバッテリーの〈CHECK〉ボタンを押すと、インジケーターの表示でバッテリー残量が確認できます。

  - バッテリー残量は目安です。

  - バッテリー残量がない場合は、〈CHECK〉ボタンを押してもインジケーターは点灯しません。バッテリーを充電してください。

- バッテリー充電中は、充電進捗状況の目安をインジケーターの点滅位置でお知らせします。

  充電が完了すると、インジケーターが消灯します。

1. インジケーター

2. 〈CHECK〉ボタン

#### インジケーターの表示

- 表内のアイコンが示すインジケーターの色および点灯/点滅状態は、次のとおりです。

  - ：緑点滅

  - ：緑点灯

  - ：消灯

インジケーター表示 | バッテリー残量/充電進捗
--- | ---
バッテリー残量確認時 | 充電中
|  | 0%～25%
|  | 25%～50%
|  | 50%～75%
|  | 75%～100%

- インジケーターの表示は目安です。バッテリーを本機やバッテリーチャージャーに取り付けているときは、取り付けている機器で残量を確認してください。バッテリーのインジケーターに表示される残量と異なることがあります。

ページトップへ戻る