- トップページ
- 準備
- SDカードの準備
- SDカードの記録時間について

# SDカードの記録時間について

## 記録モードがMOVのとき

64 GB以上のSDXCメモリーカードが必要です。SDHCメモリーカードは使用できません。

記録フォーマット | 記録レート | 記録容量
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
4K | 400 Mbps | 約20分 | 約40分
200 Mbps | 約40分 | 約1時間20分
150 Mbps | 約55分 | 約1時間50分
100 Mbps | 約1時間20分 | 約2時間40分
UHD | 400 Mbps | 約20分 | 約40分
200 Mbps | 約40分 | 約1時間20分
150 Mbps | 約55分 | 約1時間50分
100 Mbps | 約1時間20分 | 約2時間40分
2K | 200 Mbps | 約40分 | 約1時間20分
100 Mbps | 約1時間20分 | 約2時間40分
50 Mbps | 約2時間40分 | 約5時間20分
FHD | 200 Mbps | 約40分 | 約1時間20分
100 Mbps | 約1時間20分 | 約2時間40分
50 Mbps | 約2時間40分 | 約5時間20分

NOTE

- バリアブルフレームレート記録では、設定しているバリアブルフレームレートによって記録時間が変化します。

- MOV形式のデータは、約3時間ごとにファイルが分割されます。

  サムネール画面では、別々のクリップとして表示されます。また、リレー記録で2枚のSDカードにまたがって記録されたクリップも別々のクリップとして表示されます。

- 記録時間が10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。一時停止中の映像と音声は記録されません。バリアブルフレームレート記録やリレー記録などの特殊な記録をした場合も含みます。

  バリアブルフレームレート記録でハイスピード撮影する場合、記録フォーマットのフレームレートとバリアブルフレームレートの比率によって、記録時間は10時間よりも短くなります。

  ［FREQUENCY］を［24.00p］、［FPS］を［48fps］に設定しているときは、5時間で記録が停止します。

- インターバル記録ではクリップの長さが10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。

## 記録モードがAVCHDのとき

SDHCメモリーカードとSDXCメモリーカードが使用できます。

#### SDHCメモリーカードのとき

記録フォーマット | 記録レート | 記録容量
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | 約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間40分
PH | 21 Mbps | 約21分 | 約46分 | 約1時間30分 | 約3時間
HA | 17 Mbps | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間10分
PM | 8 Mbps | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間15分 | 約8時間30分

#### SDXCメモリーカードのとき

記録フォーマット | 記録レート | 記録容量
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | 約5時間20分 | 約11時間
PH | 21 Mbps | 約6時間 | 約12時間30分
HA | 17 Mbps | 約8時間30分 | 約17時間
PM | 8 Mbps | 約17時間10分 | 約35時間

NOTE

- AVCHD形式のデータは、約4 GBごとにファイルが分割されます。

  サムネール画面では、1つのクリップとして表示されます。ただし、リレー記録で2枚のSDカードにまたがって記録されたクリップは別々のクリップとして表示されます。

- 記録時間が10時間に達すると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。一時停止中の映像と音声は記録されません。リレー記録などの特殊な記録をした場合も含みます。

- DVDレコーダーなどでAVCHDプロテクトがかけられているSDカードでは、自動的にプロテクトを解除します。

ページトップへ戻る