- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- 音声入力の切り替え

# 音声入力の切り替え

#### 音声記録方式について

圧縮方式などの音声記録方式は、記録モードによって異なります。

記録モード | 記録方式 | サンプリングレート/ビット
--- | --- | ---
MOV | リニアPCM（LPCM） | 48 kHz/24 bit
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bit

#### 音声入力信号の選択

記録する入力信号は、［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO CH SETTINGS］→［CH1 IN SELECT］/［CH2 IN SELECT］の設定によって異なります。

項目 | 記録する入力信号
--- | ---
［CH1 IN SELECT］ | ［CH2 IN SELECT］ | 音声チャンネル1 | 音声チャンネル2
［INT（L）］ | ［INT（R）］ | 内蔵マイク〈L〉 | 内蔵マイク〈R〉
［INPUT1］ | 内蔵マイク〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子
［INPUT2］ | 内蔵マイク〈L〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子
［INPUT1］ | ［INT（R）］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 内蔵マイク〈R〉
［INPUT1］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 1〉端子
［INPUT2］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子 | 〈AUDIO INPUT 2〉端子

ページトップへ戻る