- トップページ
- 各部の名称
- カメラ本体
- 後面部

# 後面部

次の端子、カードスロット、カードアクセスランプは、カバー内部にあります。

- 〈HDMI〉端子

- 〈USB2.0 HOST〉端子

- 〈SERVICE〉端子

- ヘッドホン端子

- 〈SDI OUT〉端子

- 〈TC IN/OUT〉端子

- 〈DC IN 12V〉端子

- カードスロット1/カードスロット2

- カード1アクセスランプ/カード2アクセスランプ

1. カード1アクセスランプ

   カードスロット1に挿入したSDカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

   ランプを点灯させるかどうかは、メニューで設定できます。

2. カードスロット1

   SDカードのスロットです。

3. カードスロット2

   SDカードのスロットです。

4. カード2アクセスランプ

   カードスロット2に挿入したSDカードの記録、再生のアクセス状況を表示します。

   ランプを点灯させるかどうかは、メニューで設定できます。

5. 〈SLOT SEL〉/〈USER 7〉ボタン

   記録対象、または再生対象のカードスロットを選択します。

   また、USERボタン（USER7）としても使用します。

6. リアタリーランプ

   記録を開始すると点灯します。また、バッテリー残量が少なくなったときなどに点滅します。

   ランプを点灯させるかどうかは、メニューで設定できます。

7. 〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子（XLR、3ピン）

   オーディオ機器、または外部マイクを接続します。

8. 〈HDMI〉端子

   モニターなどを接続して、映像信号を出力する端子です。

9. 〈USB2.0 HOST〉端子

   本機に対応したワイヤレスモジュール（別売品）を取り付けると、ワイヤレスLANで接続ができます。

10. 〈SERVICE〉端子

    メンテナンス用端子です。

11. バッテリー取り外しボタン

    バッテリーをカメラ本体から取り外すときに使用します。

12. ヘッドホン端子

    音声モニター用ヘッドホンを接続します。

13. 〈SDI OUT〉端子

    モニターなどを接続して、SDI信号を出力する端子です。

14. 排気口

    冷却用ファンの排気口です。本機を使用しているときは、ふさがないでください。

15. バッテリー取り付け部

    バッテリーを取り付けます。

16. 〈DC IN 12V〉端子

    付属のACアダプターを接続して、外部電源を供給します。

17. 〈TC IN/OUT〉端子

    外部機器と接続して、タイムコードを入力/出力します。

    タイムコードを外部機器とロックするときに、基準となるタイムコードを入力します。

    入力および出力は、［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC IN/OUT SEL］で設定します。

ページトップへ戻る