- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- プリレック

# プリレック

記録開始の操作をした時点より一定時間前からの映像と音声を記録します。

記録開始の操作

記録停止の操作

（時間）

実際の記録時間

プリレック時間

プリレック時間は［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN PIXEL］/［MAIN CODEC］の設定によって異なります。

- ［MAIN PIXEL］が［1280×720］、［1920×1080］、［2048×1080］の場合：約10秒

- ［MAIN CODEC］が［422ALL-I 400M］の場合：約3秒

- 上記以外の場合：約5秒

［REC SETTINGS］メニュー→［PRE REC］→［ON］を選択する。

VIEW画面、HOME画面のプリレック状態表示に［P］が表示されます。

RECボタンを押す。

NOTE

- 次の場合、一定時間前からの映像、音声が記録できないことがあります。

  - 電源を〈 〉（入）にした直後

  - メニューを開いた直後

  - SDカードを挿入した直後

  - 記録映像を再生した直後

  - サムネール画面を閉じた直後

  - 記録停止後、SDカードへの書き込みが終了するまでの間

  - 外部タイムコードにスレーブロックした直後

  - ［SLOT SEL］を割り当てたUSERボタンを押して、記録対象のカードスロットを切り替えた直後

- ［PRE REC］を［ON］に設定した場合、［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［FREE/REC RUN］は［FREE RUN］に固定されます。

- 記録を開始しないで3時間が経過すると、プリレックは一度破棄されます。

- プリレックの記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

- SDカードの記録残量が1分未満の場合は、プリレックはできません。

ページトップへ戻る