- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの設定

# ユーザーズビットの設定

記録するユーザーズビットを設定します。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［UB MODE］で記録するユーザーズビットを選択する。

［FRAME RATE］ | 撮影のフレームレート情報を記録します。 パーソナルコンピューターなどの編集機器でユーザーズビットのフレームレート情報を使用する場合には、この設定でご使用ください。 また、当社製レコーダー（AJ-PG50など）に対して記録動作をTYPE1、TYPE2の方式で制御したい場合には、この設定でご使用ください。
［USER］ | ［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［SET UB］で設定したユーザーズビットを記録します。設定値は、電源を〈 〉（スタンバイ）にしていても保持されます。 詳しくは、「ユーザーズビットの入力方法」を参照してください。
［TIME］ | 内蔵時計で計測している日時の、時、分、秒を記録します。
［DATE］ | 内蔵時計で計測している日時の、西暦下2桁、月、日、時を記録します。
［CLIP NAME］ | CAM INDEX（1文字）と、REEL COUNT（3桁数字）をそれぞれASCII文字コードにした数値を記録します。

## ユーザーズビットの入力方法

ユーザーズビットを設定することにより、16進数8桁までのメモ（日付、時刻）などの情報を記録できます。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［UB MODE］→［USER］を選択する。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［SET UB］を選択する。

ユーザーズビット設定画面が表示されます。

ユーザーズビットを設定する。

- 2桁ずつ設定します。

ユーザーズビットの設定値を確定する。

- 最後の2桁を設定すると、設定値が確定されます。

## ユーザーズビットのメモリー機能

ユーザーズビットの設定内容は自動的に記録されており、電源を〈 〉（スタンバイ）にしても保持されます。

### フレームレート情報について

フレームレート、および映像のプルダウンと、タイムコード、ユーザーズビットの関係は次のとおりです。

右6桁の検算情報

RECマーク

固定値

フレームレート

カメラ映像モード

#### カメラ映像モードについて

次のメニューの設定により、カメラ映像モードの表示が異なります。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］

［FREQUENCY］ | カメラ映像モードの表示
--- | ---
［VFR SW］が［ON］のとき | ［VFR SW］が［OFF］のとき
［23.98p］ | D | C
［24.00p］ | F | E
［29.97p］ | 9 | 8
［59.94p］ | 9 | 8
［25.00p］ | B | A
［50.00p］ | B | A
［59.94i］ | — | 0
［50.00i］ | — | 2

ページトップへ戻る