- トップページ
- 各部の名称
- カメラ本体
- 右面部

# 右面部

1. 液晶モニターユニット取り付け部

   付属の液晶モニター取り付けアタッチメントを取り付けます。

2. ハンドル

   着脱可能なハンドルです。

   カメラ本体にあらかじめ取り付けられています。

3. RECボタン

   記録を開始、または停止します。

4. 〈ND FILTER〉ボタン

   〈+〉ボタン〈−〉ボタンを押してNDフィルターを切り替えます。

   設定した値は、VIEW画面のNDフィルター表示で確認できます。NDフィルター表示の表示内容は、次のとおりです。

   ［ND:1.8］：MOSセンサーに入る光の量を1/64にします。

   ［ND:1.2］：MOSセンサーに入る光の量を1/16にします。

   ［ND:0.6］：MOSセンサーに入る光の量を1/4にします。

   ［ND:CLR］：NDフィルターを使用していません。

5. 〈IRIS〉ダイヤル

   EFレンズのアイリスを制御します。

   上回転：絞り込む方向に制御します。

   下回転：開放方向に制御します。

   押す：〈AUTO〉/〈MANU〉を切り替えます。

6. 〈MENU〉ボタン

   メニューを表示します。メニューを表示しているときに〈MENU〉ボタンを押すと、メニューを閉じます。

7. 〈AWB〉/〈USER 6〉ボタン

   ホワイトバランスを調整します。

   また、USERボタン（USER6）としても使用します。

8. アクセサリー取り付け部

   付属の液晶モニター取り付けアタッチメントも取り付けできます。

9. 〈CH1〉スイッチ

   〈AUDIO INPUT 1〉端子の音声の入力レベルを調整する方法を選択します。

   〈AUTO〉：自動で調整します。

   〈MANU〉：〈AUDIO LEVEL CH1〉つまみで調整します。

10. 〈AUDIO LEVEL CH1〉つまみ

    〈CH1〉スイッチを〈MANU〉に設定しているとき、音声の入力レベルを調整します。

11. 〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみ

    〈CH2〉スイッチを〈MANU〉に設定しているとき、音声の入力レベルを調整します。

12. 〈CH2〉スイッチ

    〈AUDIO INPUT 2〉端子の音声の入力レベルを調整する方法を選択します。

    〈AUTO〉：自動で調整します。

    〈MANU〉：〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみで調整します。

13. 電源ランプ

    電源の状態を示します。電源が入のとき、赤色に点灯します。

    ランプを点灯させるかどうかは、メニューで設定できます。

14. 内蔵スピーカー

    再生中の音声を出力します。

    ヘッドホン端子にヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカーから音声は出力されません。

15. USERボタン（〈USER 1〉、〈USER 2〉/〈VIEW〉、〈USER 3〉/〈INFO〉）

    ユーザーが選択した機能をそれぞれのボタンに割り当てることができます。VIEW画面を表示中にボタンを押すと、割り当てられた機能が動作します。

    HOME画面を表示中にボタンを押すと、カメラ本体にオレンジ色の文字で示されている〈VIEW〉/〈INFO〉ボタンの動作をします。〈VIEW〉ボタンを押すとVIEW画面、〈INFO〉ボタンを押すとINFO画面が表示されます。

16. 〈E.I.S.〉/〈USER 4〉ボタン

    電子手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えます。

    また、USERボタン（USER4）としても使用します。

17. 〈WFM〉/〈USER 5〉ボタン

    液晶モニターに表示する波形モニターの表示/非表示を切り替えます。

    また、USERボタン（USER5）としても使用します。

18. 〈LOCK〉スイッチ

    〈 〉側にスライドすると、電源スイッチ以外の操作を無効にします。

    ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SIDE LOCK］で、操作を無効にするボタンやスイッチを設定できます。

19. 〈WB〉/〈USER〉/〈ISO/dB〉スイッチ

    〈WB〉（ホワイトバランス）/〈USER〉（USERボタン）/〈ISO/dB〉（ゲイン調整）の機能を切り替えて使用します。

    選択している機能は、マルチダイヤルで操作します。

20. マルチダイヤル

    メニューを表示しているときに、メニューの移動、選択や設定をします。

    また、〈WB〉/〈USER〉/〈ISO/dB〉スイッチで選択している機能を操作します。

21. 〈EXIT〉ボタン

    メニューを表示しているときに、1つ上の階層に戻ります。設定値を確定せずに〈EXIT〉ボタンを押すと、設定の変更は反映されません。

22. 〈HOME〉ボタン

    液晶モニターにHOME画面を表示します。

23. 〈THUMBNAIL〉ボタン

    液晶モニターにサムネール画面を表示します。

    再度〈THUMBNAIL〉ボタンを押すと、VIEW画面が表示されます。

24. 電源スイッチ

    電源の入/スタンバイを切り替えます。

    電源を入れるには、電源スイッチを〈 〉（入）にします。電源をスタンバイ状態にするには、電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にします。

ページトップへ戻る