- トップページ
- お知らせ
- ワーニングシステム
- エラーメッセージが表示される場合

# エラーメッセージが表示される場合

## システムエラー

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
VIEW画面 | HOME画面
［SYSTEM ERROR］ | — | 基準信号の異常や通信異常が発生しました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 電源を〈 〉（スタンバイ）にしてください。

## ワーニング

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
VIEW画面 | HOME画面
［LOW BATTERY］ | — | バッテリー残量が不足しています。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 電源状態表示はになり、1秒間に1回、赤色で点滅します。 約5秒後に電源が切れます。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［HIGH TEMPERATURE］ | — | 本体の内部温度が想定以上に上昇したときに、表示します。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、 アラーム音が鳴ります。 約5秒後に電源が切れます。 再度、電源を入れて記録再生を確認してください。異常が続く場合は、販売店にご相談ください。
［REC WARNING］ |  | 記録中に記録データに異常が発生し、記録が停止しました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。
［REC WARNING］ |  | 記録中にクリップ数の上限を超えて記録しようとしました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。 INFO画面で［DIAGNOSTICS］を選択すると、ワーニング表示欄に［REC WARNING］［<OVER MAX NUM. OF CLIPS>］と表示されます。 SDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［CARD ERROR <SLOT 1>］/［CARD ERROR <SLOT 2>］ |  | 記録中、または再生中に、SDカードが原因でデータ異常が発生しました。 | 記録中の場合 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。 記録停止後は、エラーが発生したSDカードは書き込み禁止の状態になっています。エラーが発生したカードスロットのSDカードを交換してください。 再生中の場合 再生を停止します。
［END］ （SDカードの状態表示） | — | 記録中にSDカードの残量がなくなりました。 | 全てのタリーランプとカードアクセスランプ（オレンジ色）が1秒間に4回点滅し、アラーム音が鳴ります。 記録が停止します。 SDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
（1秒間に1回、赤色で点滅） | — | バッテリーが消耗間近です。 | 全てのタリーランプが1秒間に1回点滅します。 動作は継続します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
SDカードの記録残量表示 （記録中に1秒間に1回点滅） | — | SDカードの残量が少なくなっています。 | 記録は継続します。 必要に応じて、SDカードを交換してください。

## アラート

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
VIEW画面 | HOME画面
［SIMUL REC WARNING <SLOT 1>］/［SIMUL REC WARNING <SLOT 2>］ |  | サイマル記録中に、片方のSDカードに異常が発生しました。 | メッセージを約5秒間表示します。 もう一方のSDカードの記録は継続します。
［SIMUL REC WARNING <SLOT 1>］/［SIMUL REC WARNING <SLOT 2>］ |  | サイマル記録中に、片方のSDカードにクリップ数の上限を超えて記録しようとしました。 | メッセージを約5秒間表示します。 もう一方のSDカードの記録は継続します。 INFO画面で［DIAGNOSTICS］を選択すると、ワーニング表示欄に［SIMUL REC WARNING］［<OVER MAX NUM. OF CLIPS>］と表示されます。 SDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［FAN STOPPED］ |  | ファンが停止しました。 | メッセージを表示します。 動作は継続します。 ファンが停止した場合は、速やかに使用を中止し、販売店にご相談ください。 ファンが停止した場合は、本機の温度が上昇しますので、長時間使用しないでください。
［REINSERT OR CHECK CARD <SLOT 1>］/［REINSERT OR CHECK CARD <SLOT 2>］ |  | 非対応の記録メディアが挿入されていたり、カードの端子が汚れていたりしているため、カードを正常に認識できません。 | メッセージを約5秒間表示します。 挿入したカードを確認してください。 SDカードを挿入したときに表示された場合は、SDカードを挿入しなおしてください。
［FORMAT ERROR CARD <SLOT 1>］/［FORMAT ERROR CARD <SLOT 2>］ |  | 管理情報が規格外のSDカードが挿入されています。 （SDカードのAVCHDフォーマットにおけるシステム周波数（59.94 Hz系または50 Hz系）が、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］の設定と異なるときを含む） | メッセージを約5秒間表示します。 記録可能なSDカードを挿入してください。 AVCHDフォーマットにおけるシステム周波数の情報は、フォーマット時、または最初の記録時に確定されます。
［NOT SDXC CARD <SLOT 1>］/［NOT SDXC CARD <SLOT 2>］ |  | ［MAIN CODEC］をMOV形式に設定しているときに、MOV形式のデータが記録できないSDHCメモリーカードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 SDXCメモリーカードを挿入してください。
［INCOMPATIBLE CARD <SLOT 1>］/［INCOMPATIBLE CARD <SLOT 2>］ |  | 書き込み速度が遅いため、記録できなくなる可能性があるSDカードが挿入されています。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 書き込み可能速度が十分に速いSDカードをお使いください。
［BACKUP BATT EMPTY］ |  | 電源を〈 〉（入）にしたときに、内蔵時計のバックアップ電池の電圧低下を検出しました。 | メッセージを約5秒間表示します。 動作は継続します。 内蔵電池を充電したあと、日付/時刻を設定してください。

## メッセージ

画面表示 | 内容 | 動作と対応
--- | --- | ---
VIEW画面 | HOME画面
［CANNOT PLAY.］ | — | 再生できないクリップです。 （システム周波数の違いなどのために再生できない場合） 再生中に異常が発生し、再生が停止しました。 | メッセージを表示します。 クリップのシステム周波数と本機のシステム周波数が合っているか確認してください。 クリップを確認してください。
［CANNOT DELETE.］ | — | 削除できないクリップです。 | メッセージを表示します。 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［CANNOT RECORD. THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.］ | — | 記録できるクリップ数が上限に達しています。 | メッセージを表示します。 SDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［CARD ERROR. PLEASE REFORMAT.］ | — | SDカードのフォーマットに失敗しました。 | メッセージを表示します。 再度、フォーマットしてください。
［Repair failed.］ | — | 記録中の電源の遮断、またはSDカードの取り出しによって、エラーが発生したクリップの修復に失敗しました。 管理情報の修復に失敗しました。 | メッセージを表示します。 SDカードを確認してください。
［UNABLE TO FORMAT.］ | — | フォーマットできないSDカードです。 | メッセージを表示します。 SDカードを確認してください。
［CANNOT REPAIR CONTROL INFORMATION DUE TO LOW BATTERY POWER.］ | — | バッテリー残量が不足しているため、管理情報を修復できません。 | メッセージを表示します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［CANNOT PROTECT.］ | — | プロテクトできないクリップです。 | メッセージを表示します。 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［THE CLIP IS PROTECTED. PLEASE CANCEL PROTECTION.］ | — | クリップがプロテクトされているため、削除できません。 | メッセージを表示します。 クリップのプロテクトを解除してください。
［CANNOT DELETE UNTIL TOP MENU IS DELETED. DELETE TOP MENU?（RECORDED DATA WILL NOT BE DELETED）］ | — | トップメニューが作成されたSDカードのクリップを削除しようとしています。 | メッセージを表示します。 トップメニューを削除してください。
［CANNOT RECORD UNTIL TOP MENU IS DELETED. DELETE TOP MENU?（RECORDED DATA WILL NOT BE DELETED）］ | — | トップメニューが作成されたSDカードが挿入されています。 | メッセージを表示します。 トップメニューを削除してください。
［THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED.］ | — | SDカードのサムネール情報にエラーが発生しました。 | メッセージを表示します。 このあと、管理情報の修復を自動で行います。
［CANNOT RECORD - INCOMPATIBLE CONTROL DATA.］ | — | SDカードの管理情報が非対応のバージョンです。 | メッセージを表示します。 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［CANNOT SET.］ | — | 設定できません。 | メッセージを表示します。 設定可能な状態にしてから設定してください。
［THIS CLIP CANNOT BE COPIED.］ | — | クリップがコピーできません。 | メッセージを表示します。 該当のクリップ以外をコピーしてください。
［CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED.（SD CARD）］ | — | SDカードの管理情報にエラーが発生しました。 | メッセージを表示します。 このあと、管理情報の修復を自動で行います。
［COPY FAILED. PLEASE CHECK THE CARD.］ | — | SDカードのエラーのため、クリップのコピーに失敗しました。 | メッセージを表示します。 SDカードを確認してください。
［COPY TERMINATION IN PROGRESS DUE TO INSUFFICIENT BATTERY POWER. DO NOT SWITCH OFF.］ | — | クリップのコピー中に、バッテリー残量が少なくなりました。 | メッセージを表示します。 コピーは中断します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［COPY TERMINATED DUE TO INSUFFICIENT BATTERY POWER.］ | — | バッテリー残量が不足しているため、クリップのコピーが中断されました。 | メッセージを表示します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［CANNOT COPY - THE NUMBER OF CLIPS HAS REACHED MAXIMUM.］ | — | コピーできるクリップ数が上限に達しています。 | メッセージを表示します。 コピー先のSDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［LOW BATTERY. PLEASE CONNECT AC ADAPTOR OR CHANGE BATTERY.］ | — | バッテリー残量が不足している状態で、クリップのコピーまたは本機のファームウェアのアップデートをしようとしています。 | メッセージを表示します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［CANNOT PLAY THIS CLIP ON THIS MODEL.］ | — | 本機で再生できないクリップです。 | メッセージを表示します。 再生可能な機器で再生してください。
［Cannot copy: contains recordings from other devices.］ | — | ほかの機器で記録されたクリップはコピーできません。 | メッセージを表示します。 該当のクリップ以外をコピーしてください。
［ERROR HAS OCCURRED. TO REPAIR THE CONTROL DATA, PLEASE CONNECT AC ADAPTOR OR CHANGE BATTERY.］ | — | 管理情報の修復開始時に、バッテリー残量が少なくなっていました。 | メッセージを表示します。 充電済みのバッテリーに交換、またはACアダプターを接続してください。
［INVALID］ | — | 操作が無効です。 | メッセージを表示します。 操作が有効な状態になってから、操作してください。
［Cannot record - Playlist capacity is full.］ | — | 記録できるプレイリスト数が上限に達しているSDカードに記録しようとしました。 | メッセージを表示します。 SDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［Cannot copy - Playlist capacity is full.］ | — | 記録できるプレイリスト数が上限に達しているSDカードにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 SDカードを交換するか、不要なクリップを削除してください。
［Exceeds capacity. Please reselect.］ | — | コピー先のSDカードの記録残量が不足しています。 | メッセージを表示します。 コピーするクリップを選択し直すか、コピー先のSDカードに十分な記録残量を確保してください。
［Check the destination media.］ | — | コピー中に、コピー先のSDカードにエラーが発生しました。 | メッセージを表示します。 コピー先のSDカードを確認してください。
［SCENE FILE LOAD FAILED］ | — | シーンファイルの読み込みに失敗しました。 | メッセージを表示します。 SDカードを確認してください。
［SCENE FILE WRITE FAILED］ | — | シーンファイルの書き込みに失敗しました。 | メッセージを表示します。 SDカードを確認してください。
［DISCONNECT USB CABLE.］ | — | OS非対応エラーにより、USBサービスモードの接続が確立するまでに5分間経過しました。 | メッセージを表示します。 ご使用のOSが、本機に対応しているかどうか確認してください。
［CARD LOCKED.］ | — | ロックされているSDカードのクリップをプロテクト、削除しようとしました。 ロックされているSDカードにクリップをコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 SDカードのロックを解除してください。
［CANNOT SELECT MORE CLIPS.］ | — | クリップを99個を超えて選択しようとしました。 | メッセージを表示します。 クリップは、99個ごとにコピーなどの実行したい処理をしてください。
［SELECT THE CLIP TO BE DELETED.］ | — | 1つもクリップを選択せずに削除しようとしました。 | メッセージを表示します。 削除するクリップを選択してください。
［SELECT THE CLIPS TO COPY.］ | — | 1つもクリップを選択せずにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 コピーするクリップを選択してください。
［Insert a card in slot 1.］ | — | カードスロット1にSDカードを挿入せずにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 カードスロット1にSDカードを挿入してください。
［Insert a card in slot 2.］ | — | カードスロット2にSDカードを挿入せずにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 カードスロット2にSDカードを挿入してください。
［REINSERT OR CHECK CARD <SLOT 1>］/［REINSERT OR CHECK CARD <SLOT 2>］ | — | エラーカードにコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 SDカードを確認してください。
［CANNOT COPY.］ | — | AVCHDフォーマットで記録されたコンテンツにおいて、コピー元SDカードとコピー先SDカードのシステム周波数（59.94 Hz系または50 Hz系）が異なる状態でコピーしようとしました。 | メッセージを表示します。 コピー元SDカードとコピー先SDカードのコンテンツのシステム周波数（59.94 Hz系または50 Hz系）を同じにしてください。 AVCHDフォーマットにおけるシステム周波数情報は、フォーマットのとき、または最初の記録のときに確定されます。
［CANNOT RECORD.］ | — | 記録できません。 | メッセージを表示します。 記録可能な状態にしてから記録してください。

ページトップへ戻る