- トップページ
- 準備
- 付属品/アクセサリーの取り付け
- レンズの取り付け

# レンズの取り付け

レンズの取り付け/取り外しは、直射日光や強い照明が当たらない場所で行ってください。

カメラ本体やレンズを落とさないようにしてください。

EFレンズマウント内にごみやほこりが入らないようにしてください。

マウントキャップ

マーク

図1

図2

図3

電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にする。

- 電源ランプが消灯していることを確認してください。

マウントキャップを取り外す。（図1）

- マウントキャップの目印が上位置になるまで反時計方向に回し、カメラ本体から取り外してください。

レンズのマーク（赤丸印）を上にして、EFレンズマウントにはめ込む。（図2）

レンズを「カチッ」と音がするまで時計方向に回す。（図3）

## レンズの取り外し

レンズロック解除ボタン

電源スイッチを〈 〉（スタンバイ）にする。

- 電源ランプが消灯していることを確認してください。

レンズロック解除ボタンを押しながら、レンズを反時計方向に回しきって取り外す。

EFレンズマウントにマウントキャップを取り付ける。

- マウントキャップの目印を上にして、時計方向に回して取り付けてください。

NOTE

- EFレンズマウント、およびEFレンズマウント内部に手を触れないでください。

- EFレンズマウントは、マウントキャップを取り付けてください。マウントキャップはごみやほこりを落としてから使用してください。

ページトップへ戻る