- トップページ
- 概要
- 本機でできること
- レンズ交換式4K/60Pカメラ

# レンズ交換式4K/60Pカメラ

本機は、次の特長を備えたレンズ交換式4K/60Pカメラです。

- 新開発スーパー35 mm 5.7Kセンサーと新LSIによる4:2:2（10ビット）4K/2Kの高画質収録が可能*1

  - 2K、FHD画質で120fps/240fps撮影に対応*2

  - 4K、UHD画質で4:2:0（10ビット）60fps撮影に対応

- クリエイティビティーを喚起する新機能を搭載

  - RAW出力：〈SDI OUT〉端子からRAW、5.7K/30P、4K/60P（クロップサイズ）、2K/240P（クロップサイズ）出力

  - HDR制作（V-Log/HLG）に対応

  - IR撮影が手軽にでき、幻想的な映像表現が可能

- 幅広い用途に対応するデザインや撮影をサポートするインターフェースを搭載

  - ドローンやジンバルへの搭載を考慮したコンパクトデザイン、撮影スタイルに合わせて各ユニット（ハンドル、グリップ、液晶）着脱可能

  - 業界初(2017年10月現在)のカメラ内手ぶれ補正（E.I.S.）搭載

  - 〈SDI OUT〉端子/〈HDMI〉端子から4:2:2（10ビット）で同時出力可能

  - 高速バスインターフェースUHS-II対応のダブルカードスロット装備

    さらなる高画質で記録できる400 MbpsのALL-Intra記録をサポート

  - レンズマウントにEFレンズマウントを採用

    数多くのラインナップがあるEFレンズを使用可能

4K/30P、2K/120Pまで

120Pを超えるフレームレート時は、内部記録8ビット4:2:0、Four Thirdsイメージサークルクロップサイズ

ページトップへ戻る