- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部に供給する

# タイムコードを外部に供給する

本機からカメラ映像、または再生映像に合わせて出力されるタイムコードを外部の記録機器に供給できます。

〈SDI OUT〉端子

SDI IN端子

VTRなど

TC IN端子

〈TC IN/OUT〉端子

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC IN/OUT SEL］→［TC OUT］を選択する。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC OUT REF］→［RECORDING］を選択する。

2台で同じ時刻の映像に同じタイムコードを付けて記録できます。

#### 〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードを、SDI出力やモニター出力の映像に合わせるには

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC OUT REF］→［SDI OUT］を選択する。

NOTE

- 再生時は、TCRを出力します。再生時のTCG出力は対応していません。

- ［FREQUENCY］が［23.98p］、［24.00p］のときは、タイムコードの出力が1フレームずれることがあります。

- ユーザーズビットの出力は対応していません。

ページトップへ戻る