- トップページ
- 撮影
- 撮影

# 撮影

撮影するには、次の手順で操作します。

1. RECボタン（カメラ本体側）

2. RECボタン（グリップ側）

映像設定および音声入力を設定する。

- 撮影するためには、あらかじめ、次の設定や調整が必要です。

  - 明るさの調整に関する機能、（アイリス、ゲイン、シャッター）、ホワイトバランス調整機能などの映像設定

  - 音声記録をするための音声入力の設定

  - 音声記録レベルの調整

RECボタンを押して記録を開始する。

- RECボタンは、カメラ本体とグリップに1か所ずつあります。

- 記録中は、タリーランプが赤色に点灯します。

停止するときは、再度RECボタンを押す。

撮影した映像を確認する。

記録後に、［REC CHECK］を割り当てたUSERボタンを押すと、直前に撮影したクリップの最後の約3秒間が自動的に再生されます。

これにより記録が正しく行われたかどうかを確認できます。

- 再生後は、再び記録待ち状態になります。

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、カメラ本体でSDカードに記録することはできません。

記録映像の解像度、コーデック、フレームレートの選択
RAW出力の解像度、フレームレートの選択
ページトップへ戻る