- トップページ
- お知らせ
- 同時に使用できない記録機能について

# 同時に使用できない記録機能について

設定中の記録機能によっては、同時に使用できない記録機能があります。

- 表内の記号の意味は、次のとおりです。

  - ○：同時に使用できます。

  - —：同時に使用できません。

| 設定中の記録機能
--- | ---
追加で設定する記録機能 | プリレック*1*2*3 | リレー記録*3 | サイマル記録*3 | インターバル記録*3*4*5*6*7*8 | VFR*4*5*6
プリレック*1*2*3 |  | ○ | ○ | — | —
リレー記録*3 | ○ |  | — | — | ○*9
サイマル記録*3 | ○ | — |  | ○ | ○*9
インターバル記録*3*4*5*6*7*8 | — | — | ○ |  | —
VFR*4*5*6 | — | ○*9 | ○*9 | — |

タイムコードは、フリーランに固定されます。

記録を開始しないで3時間が経過すると、プリレックは一度破棄されます。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

次の場合は、同時に設定できません。

- AVCHD形式で記録するとき

タイムコードは、レックランに固定されます。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］を［50.00i］/［59.94i］に設定しているときは、設定できません。

タイムコードは、［NDF］に固定されます。

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［SDI OUT］→［SDI REC REMOTE］、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［HDMI OUT］→［HDMI REC REMOTE］は動作しません。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SENSOR MODE］が［S35 MIX 2.8K］または［4/3 CROP&MIX 2.2K］のときは、動作しません。

ページトップへ戻る