- トップページ
- 各部の名称
- カメラ本体
- 前面部

# 前面部

1. 外光センサー

   屋内、屋外で光を検知するためのセンサーです。

   オートトラッキングホワイトバランス（ATW）を使用する場合は、外光センサーをふさがないでください。

2. 内蔵マイク

   内蔵のステレオマイク〈L〉/〈R〉です。

3. フロントタリーランプ

   記録を開始すると点灯します。また、バッテリー残量が少なくなったときなどに点滅します。

   ランプを点灯させるかどうかは、メニューで設定できます。

4. EFレンズマウント

   EFレンズを取り付けます。

   - 図は、マウントキャップが取り付けられている状態です。レンズを取り付ける場合は、マウントキャップを取り外してください。

5. レンズロック解除ボタン

   レンズをカメラ本体から取り外すときに、ロックを解除します。

6. 吸気口

   冷却用ファンの吸気口です。本機を使用しているときは、ふさがないでください。

ページトップへ戻る