- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- 水準器

# 水準器

液晶モニターに、本機の水平方向、垂直方向の傾きを示す水準器を表示できます。

本機が傾いている状態では、水準器の線はオレンジ色で表示されます。本機の傾きがなくなると、水準器の線はオレンジ色、水色、白色の順に変わります。水平方向に約30°、垂直方向に30°まで表示します。

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD LEVEL GAUGE］→［LEVEL GAUGE］→［ON］を選択する。

NOTE

- 水準器の表示は、記録できません。

- フォーカスアシスト機能の拡大表示機能を有効に設定しているときと、カラーバーの表示中は、水準器は表示されません。

- 本機を動かしている間は、水準器が正しく表示できないことがあります。

- 本機を大きく上に向けたり下に向けたりして撮影すると、水準器が正しく表示できないことがあります。

- ［LEVEL GAUGE］を割り当てたUSERボタンを押すと、水準器の表示/非表示を切り替えることができます。

- ［LEVEL GAUGE RESET］を割り当てたUSERボタンを押すと、現在の水平方向と垂直方向を水準器の基準値に設定できます。設定した値を戻すには、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD LEVEL GAUGE］→［LEVEL GAUGE RESET］で設定します。

ページトップへ戻る