- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ［KNEE］

# ［KNEE］

映像の白つぶれを防ぐために、映像信号を圧縮する設定をします。

設定により、ダイナミックレンジや映像信号の圧縮率が変わります。

［KNEE POINT］

［KNEE SLOPE］

ホワイトクリップ

出力

出力

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジ

入力

入力

図1

図2

［KNEE POINT］

［KNEE SLOPE］

ホワイトクリップ

圧縮率

出力

出力

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジ

入力

入力

図3

図4

［KNEE MODE］ | ［KNEE POINT］ | ［KNEE SLOPE］
--- | --- | ---
［D RANGE］ | 図1 表現できるダイナミックレンジは変わらない。 | 図2 表現できるダイナミックレンジが変わる。
［PRESS］ | 図3 表現できるダイナミックレンジが変わる。 | 図4 表現できるダイナミックレンジと、信号の圧縮率が変わる。

## ［KNEE MODE］（ニーの動作モードの設定）

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［KNEE］→［KNEE SW］→［ON］を選択する。

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［KNEE］→［KNEE MODE］→［D RANGE］/［PRESS］を選択する。

［D RANGE］：［KNEE SLOPE］の値で、表現できるダイナミックレンジが決まります。［KNEE POINT］の値が変わっても、表現できるダイナミックレンジの値は変わりません。

［PRESS］：［KNEE SLOPE］の値で、信号の圧縮率が決まります。［KNEE POINT］の値が変わると、表現できるダイナミックレンジの値も変わります。

#### ［KNEE POINT］（ニーポイントの位置設定）

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［KNEE］→［KNEE POINT］を選択する。

ニーポイントの位置を設定する。

#### ［KNEE SLOPE］（ニーの傾き設定）

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［KNEE］→［KNEE SLOPE］を選択する。

ニーの傾きを設定する。

ページトップへ戻る