- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- サイマル記録

# サイマル記録

SDカードを2つのカードスロットに挿入し、同じ映像を2枚のSDカードに記録します。

メモリーカードの記録時間

記録開始

記録停止（残量なし）

記録終了

記録開始

Aクリップ

待機

Bクリップ

スロット1

Aクリップ

Bクリップ

Cクリップ

待機

スロット2

［REC SETTINGS］メニュー→［2 SLOTS FUNC.］→［SIMUL REC］を選択する。

VIEW画面の2スロット機能表示、HOME画面の特殊記録機能表示に［SIMUL］が表示されます。

2つのカードスロットのどちらにもSDカードが挿入されていないなど、サイマル記録ができないときは、［SIMUL］の表示に斜線が表示されます。

RECボタンを押す。

- 一方のSDカードの記録残量がなくなると、サイマル記録は停止します。

  サイマル記録ができないときは、［SIMUL］の表示に斜線が表示されます。

  再度、サイマル記録を開始する場合は、記録残量がなくなった方のSDカードを別のSDカードに交換し、RECボタンを押してください。

- SDカードを交換せずにRECボタンを押した場合は、記録残量がある方のSDカードに通常記録を行います。

NOTE

- サイマル記録では、スピードクラスや容量が同じSDカードを使用することをお勧めします。

  スピードクラスや容量が異なるSDカードを使用すると、スピード不足により記録が停止することがあります。記録が停止した場合、停止直前の映像は不正規な記録になることがあります。

- SDカードが2枚とも認識されてから、記録を開始してください。両方のSDカードが認識される前に記録を開始した場合は、認識された一方のSDカードで通常記録を行います。本機は、記録が終了するたびにSDカードの状態を確認しています。その時点で2枚とも認識されると、次回の記録からサイマル記録の動作をします。

- サイマル記録中、一方のSDカードの記録が記録異常で停止しても、もう一方のSDカードの記録は継続します。

- サイマル記録の終了後、一方のSDカードに残量がある場合は、残量があるSDカードが、自動的に記録対象になります。RECボタンを押すと、通常記録ができます。

- サイマル記録に設定していても、SDカードが1枚しか挿入されていない場合は、通常記録になります。

- サイマル記録の終了後は、USERボタンに割り当てた［DEL LAST CLIP］（最終クリップ削除機能）は動作しません。

- MOV形式でサイマル記録をするときのフォルダー名とファイル名については、「記録データの取り扱い」を参照してください。

- サイマル記録の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

ページトップへ戻る