- トップページ
- 操作
- メニューの基本操作
- メニューの操作

# メニューの操作

メニューから、各種設定ができます。

操作方法は、マルチダイヤルまたはグリップマルチダイヤルで操作する方法と、液晶モニターをタッチして操作する方法があります。

## マルチダイヤルで操作する場合

カメラ本体のマルチダイヤルを上下方向に回したり、押したりして操作します。

図1

図2

記録動作以外のときに、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

設定したいメニューを選択する。

マルチダイヤルを回して、設定したいメニューにカーソルを合わせる。

マルチダイヤルを押す。

下の階層のメニューが表示されます。

- メニューによっては、確認画面が表示されます。

- 次の階層がある場合は、同様の操作をしてください。

- 一部のメニューでは、数値設定のための画面がVIEW画面（図2）に表示されます。

- 一部のメニューでは、メニューの実行ができない場合、メッセージが表示されます。

- 1つ上の階層に戻るときは、〈EXIT〉ボタンを押してください。

設定したい項目を選択する。

マルチダイヤルを回して、設定したい項目にカーソルを合わせる。

マルチダイヤルを押す。

設定した項目は、項目の左端にチェックマークが付きます。（図1）

- 1つ上の階層に戻るときは、〈EXIT〉ボタンを押します。

〈MENU〉ボタンを押し、メニューを終了する。

- 操作していた項目によっては、自動的に元の画面に戻ります。

NOTE

- 数値設定のための画面（図2）では、マルチダイヤルを押し込んだ状態で変えたい方向に回してホールドすると、高速に値を変えることができます。

- グリップマルチダイヤルで、カメラ本体のマルチダイヤルと同様に操作できます。

## 液晶モニターをタッチして操作する場合

液晶モニターをタッチして操作します。

記録動作以外のときに、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

- VIEW画面表示中に液晶モニターを1秒以上タッチして離しても、メニューが表示されます。

設定したいメニューを選択する。

- 設定したいメニューをタッチしてください。下の階層のメニューが表示されます。

- メニューによっては、確認画面が表示されます。

- 次の階層がある場合は、同様の操作をしてください。

- 一部のメニューでは、数値設定のための画面がVIEW画面に表示されます。

  数値などを変更するときは、［］/［］をタッチして設定値を変更します。

- 一部のメニューでは、メニューの実行ができない場合、メッセージが表示されます。

- ［］/［］をタッチすると、カーソルを上下に移動できます。

- 1つ上の階層に戻るときは、をタッチします。

設定したい項目を選択する。

- 設定したい項目をタッチしてください。設定した項目は、項目の左端にチェックマークが付きます。

- 1つ上の階層に戻るときは、をタッチします。

をタッチ、または〈MENU〉ボタンを押して、メニューを終了する。

- 操作していた項目によっては、自動的に元の画面に戻ります。

ページトップへ戻る