- トップページ
- 外部機器との接続
- 本機とiPad/Android端末の接続
- ワイヤレスアクセスポイントに接続（［INFRA（SELECT）］/［INFRA（MANUAL）］）

# ワイヤレスアクセスポイントに接続（［INFRA（SELECT）］/［INFRA（MANUAL）］）

本機とワイヤレスアクセスポイントを接続する場合の設定です。

## ワイヤレスアクセスポイント（SSID）を検索して接続する場合

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［INFRA（SELECT）］を選択する。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［INFRA（SELECT）］に設定している場合の［NETWORK PROPERTY］の設定項目について」を参照してください。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK SEL］→［WLAN］を選択する。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［SSID］を選択する。

- 検索されたワイヤレスアクセスポイントのSSIDが表示されます。

SSIDを選択し、［Enter］を選択する。

［ENCRYPT KEY］（暗号化キー、パスワード）が設定されていない場合は、設定が完了します。

［ENCRYPT KEY］を設定している場合は、パスワードを入力し、［Enter］を選択する。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

NOTE

- WEPのENCRYPTIONには対応していません。

#### ［INFRA（SELECT）］に設定している場合の［NETWORK PROPERTY］の設定項目について

［ENCRYPTION］ | ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［NONE］ （工場出荷値：［WPA-AES］）
［ENCRYPT KEY］ | WPA2暗号化キー （工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）
［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［OFF］：DHCP機能を利用しません。 ［CLIENT］：［TYPE］で［INFRA（SELECT）］または［INFRA（MANUAL）］に設定して接続する場合、DHCPより自動取得します。 ［SERVER］：［TYPE］で［DIRECT］に設定して接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。（選択できません） （工場出荷値：［SERVER］）
［IP ADDRESS］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［192.168.0.1］）
［SUBNET MASK］ | サブネットマスク （工場出荷値：［255.255.255.0］）

## ワイヤレスアクセスポイント（SSID）を手動で入力する場合

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［INFRA（MANUAL）］を選択する。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［INFRA（MANUAL）］に設定している場合の［NETWORK PROPERTY］の設定項目について」を参照してください。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK SEL］→［WLAN］を選択する。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［SSID］で、接続先のワイヤレスアクセスポイントのSSIDを入力する。

SSIDを選択し、［Enter］を選択する。

［ENCRYPT KEY］（暗号化キー、パスワード）が設定されていない場合は、設定が完了します。

［ENCRYPT KEY］を設定している場合は、パスワードを入力し、［Enter］を選択する。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

NOTE

- WEPのENCRYPTIONには対応していません。

#### ［INFRA（MANUAL）］に設定している場合の［NETWORK PROPERTY］の設定項目について

［ENCRYPTION］ | ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［NONE］ （工場出荷値：［WPA-AES］）
［ENCRYPT KEY］ | WPA2暗号化キー （工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）
［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［OFF］：DHCP機能を利用しません。 ［CLIENT］：［TYPE］で［INFRA（SELECT）］または［INFRA（MANUAL）］に設定して接続する場合、DHCPより自動取得します。 ［SERVER］：［TYPE］で［DIRECT］に設定して接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。（選択できません） （工場出荷値：［SERVER］）
［IP ADDRESS］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［192.168.0.1］）
［SUBNET MASK］ | サブネットマスク （工場出荷値：［255.255.255.0］）

## 履歴から接続する場合

ワイヤレスアクセスポイントに接続すると接続の履歴が保存されます。履歴から接続すると、以前と同じ設定で簡単に接続できます。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［CONNECTION HISTORY］→［SELECT］を選択する。

接続履歴がワイヤレスアクセスポイントのSSIDで一覧表示されます。

接続したいSSIDを選択する。

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

## 履歴を削除する場合

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［CONNECTION HISTORY］→［DELETE］を選択する。

接続履歴がワイヤレスアクセスポイントのSSIDで一覧表示されます。

削除したいSSIDを選択する。

確認メッセージが表示されます。

［SET］を選択する。

手順2に戻ります。

- 削除しない場合は、を選択してください。

続けて削除する場合は、手順2～3の操作をする。

操作を終了したいときは、［EXIT］ボタンを選択してください。

NOTE

- 履歴は、直近に使用した最大20個まで保存できます。

ページトップへ戻る