- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［OUTPUT SETTINGS］メニュー

# ［OUTPUT SETTINGS］メニュー

映像の表示内容や出力フォーマットを設定します。

## ［SDI OUT］

### ［OUTPUT SW］

〈SDI OUT〉端子からの出力の有効/無効を切り替えます。

［ON］ | 映像を出力します。
［OFF］ | 映像を出力しません。

（工場出荷値：［ON］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［ON］に固定されます。

### ［SIGNAL SEL］

〈SDI OUT〉端子からの出力を設定します。

［SDI］ | ［SDI OUT］の［OUT FORMAT］で設定した信号を出力します。
［LCD（1080p）］ | 液晶モニターに表示されている映像を1920×1080pで出力します。
［LCD（1080i）］ | 液晶モニターに表示されている映像を1920×1080iで出力します。

（工場出荷値：［SDI］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI］に固定されます。

### ［OUT FORMAT］

〈SDI OUT〉端子から出力される信号を選択します。［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］の設定によって、選択できる項目が異なります。

［4096×2160p］ | 4096×2160pで出力します。
［3840×2160p］ | 3840×2160pで出力します。
［1920×1080p］ | 1920×1080pで出力します。
［1920×1080i］ | 1920×1080iで出力します。
［1920×1080PsF］ | 1920×1080PsFで出力します。
［1280×720p］ | 1280×720pで出力します。

（工場出荷値：［1920×1080PsF］）

NOTE

- 設定できる組み合わせについては、「〈SDI OUT〉端子から出力できるフォーマット」を参照してください。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［3G-SDI OUT］

〈SDI OUT〉端子から出力される3G SDI信号の形式を設定します。3G SDI信号を出力しているときに設定できます。

［LEVEL-A］ | LEVEL-A方式を選択します。
［LEVEL-B］ | LEVEL-B DL方式を選択します。

（工場出荷値：［LEVEL-B］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［SDI REC REMOTE］

〈SDI OUT〉端子に接続された外部機器（レコーダーなど）に対する記録動作を制御するかどうかを設定します。

［ON］ | 外部機器の記録動作を制御します。
［OFF］ | 外部機器の記録動作を制御しません。

（工場出荷値：［OFF］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［REC MODE］が［INTERVAL］に設定されているときは、設定できません。

### ［INDICATOR DISP］

〈SDI OUT〉端子からの出力に［SDI/HDMI INDICATOR］で設定した項目の表示/非表示を切り替えます。

［ON］ | シャッタースピードやバッテリー残量などを表示します。表示内容は［SDI/HDMI INDICATOR］の設定に従います。
［OFF］ | 全て非表示にします。

（工場出荷値：［ON］）

NOTE

- 液晶モニターにメニューを表示しているときは、〈SDI OUT〉端子からの出力には表示されません。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［MARKER DISP］

〈SDI OUT〉端子からの出力に［SDI/HDMI MARKER］で設定したマーカーを表示するかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［MENU DISP］

〈SDI OUT〉端子からの出力にメニューを表示するかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

NOTE

- ［MENU DISP］が［OFF］に設定されていても、サムネール画面のときは、〈SDI OUT〉端子からの出力にメニューが表示されます。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［SDI OUT HDR］

〈SDI OUT〉端子からの出力イメージを設定します。

［SDR］ | スタンダードダイナミックレンジで出力します。
［HDR］ | ハイダイナミックレンジで出力します。

（工場出荷値：［HDR］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

- 次の場合、［SDI OUT HDR］は設定できません。カメラ映像は、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［SDI OUT］の設定に従って出力します。

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［V-Log］に設定されているとき

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［SCENE1］～［SCENE5］に設定されていて、［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］が［HLG］以外に設定されているとき

## ［HDMI OUT］

### ［SIGNAL SEL］

〈HDMI〉端子からの出力を設定します。

［HDMI］ | ［HDMI OUT］の［OUT FORMAT］で設定した信号を出力します。
［LCD（1080p）］ | 液晶モニターに表示されている映像を1920×1080pで出力します。

（工場出荷値：［HDMI］）

NOTE

- ［LCD（1080p）］に設定している場合でも、次の機能は表示されません。

  - フォーカススクエア表示

  - ウェーブフォームモニター

  - スキントーンディテール機能を有効に設定しているときのゼブラパターン

- ［LCD（1080p）］に設定している場合は、［HDMI TC OUT］は無効になります。

### ［OUT FORMAT］

〈HDMI〉端子から出力される信号を選択します。［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］の設定によって、選択できる項目が異なります。

［4096×2160p］ | 4096×2160p（4:2:2/10ビット）で出力します。
［4096×2160p（420/8bit）］ | 4096×2160p（4:2:0/8ビット）で出力します。
［3840×2160p］ | 3840×2160p（4:2:2/10ビット）で出力します。
［3840×2160p（420/8bit）］ | 3840×2160p（4:2:0/8ビット）で出力します。
［1920×1080p］ | 1920×1080pで出力します。
［1920×1080i］ | 1920×1080iで出力します。
［1280×720p］ | 1280×720pで出力します。
［720×480p］ | 720×480pで出力します。
［720×576p］ | 720×576pで出力します。

（工場出荷値：［1920×1080p］）

NOTE

- 設定できる組み合わせについては、「〈HDMI〉端子から出力できるフォーマット」を参照してください。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外、かつ、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［HDMI OUT］→［SIGNAL SEL］が［HDMI］に設定されているときは、［1920×1080p］に固定されます。

### ［HDMI TC OUT］

〈HDMI〉端子からの出力にタイムコード情報を出力するかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

- ［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［HDMI OUT］→［SIGNAL SEL］が［LCD（1080p）］に設定されているときは、設定できません。

### ［HDMI REC REMOTE］

〈HDMI〉端子に接続された外部機器（レコーダーなど）に対する記録動作を制御するかどうかを設定します。［HDMI OUT］の［HDMI TC OUT］が有効なときに、設定できます。

［ON］ | 外部機器の記録動作を制御します。
［OFF］ | 外部機器の記録動作を制御しません。

（工場出荷値：［OFF］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［REC MODE］が［INTERVAL］に設定されているときは、設定できません。

### ［INDICATOR DISP］

〈HDMI〉端子からの出力に［SDI/HDMI INDICATOR］で設定した項目の表示/非表示を切り替えます。

［ON］ | シャッタースピードやバッテリー残量などを表示します。表示内容は［SDI/HDMI INDICATOR］の設定に従います。
［OFF］ | 全て非表示にします。

（工場出荷値：［ON］）

NOTE

- 液晶モニターにメニューを表示しているときは、〈HDMI〉端子からの出力には表示されません。

### ［MARKER DISP］

〈HDMI〉端子からの出力に［SDI/HDMI MARKER］で設定したマーカーを表示するかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［MENU DISP］

〈HDMI〉端子からの出力にメニューを表示するかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

NOTE

- ［MENU DISP］が［OFF］に設定されていても、サムネール画面のときは、〈HDMI〉端子からの出力にメニューが表示されます。

### ［HDMI OUT HDR］

〈HDMI〉端子からの出力イメージを設定します。

［SDR］ | スタンダードダイナミックレンジで出力します。
［HDR］ | ハイダイナミックレンジで出力します。

（工場出荷値：［HDR］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

- ［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［HDMI OUT］→［OUT FORMAT］→［720×480p］/［720×576p］に設定されているときは、［SDR］に固定されます。

- 次の場合、［HDMI OUT HDR］は設定できません。カメラ映像は、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［HDMI OUT］の設定に従って出力します。

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［V-Log］に設定されているとき

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［SCENE1］～［SCENE5］に設定されていて、［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］が［HLG］以外に設定されているとき

## ［LCD HDR］

〈LCD〉端子からの出力イメージを設定します。

［SDR］ | スタンダードダイナミックレンジで出力します。
［HDR］ | ハイダイナミックレンジで出力します。

（工場出荷値：［HDR］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

- 次の場合、［LCD HDR］は設定できません。カメラ映像は、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［LCD OUT］の設定に従って出力します。

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［V-Log］に設定されているとき

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［SCENE1］～［SCENE5］に設定されていて、［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］が［HLG］以外に設定されているとき

## ［SDI/HDMI INDICATOR］

〈SDI OUT〉端子からの出力映像や〈HDMI〉端子からの出力映像に表示させるインジケーターを選択します。

表示させるには、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［SDI OUT］→［INDICATOR DISP］と［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［HDMI OUT］→［INDICATOR DISP］を［ON］にします。

表示内容については、「画面の状態表示」を参照してください。

### ［CLIP NAME］

記録するクリップのファイル名の表示/非表示を切り替えます。先頭から最大8文字が表示されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［PIXEL/FREQ］

メインレコーダーの記録画素数、およびシステム周波数の表示/非表示を切り替えます。

表示内容は、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN PIXEL］と［SENSOR MODE］の設定によって異なります。

- ［SENSOR MODE］が［S35 MIX 2.8K］のとき：［2048 MIX］、［1920 MIX］が追加表示されます

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］のとき：［2048 CROP］、［1920 CROP］が追加表示されます

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI RAW］で設定されたRAW出力解像度とシステム周波数が表示されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［MAIN COLOR］

メインレコーダーに記録される映像のカラー設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［REC FORMAT］

メインレコーダーの記録コーデックの表示/非表示を切り替えます。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI RAW］が表示されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［SLOT1/2 STATUS］

カードスロットの状態や記録残量の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［2 SLOTS FUNC.］

［REC SETTINGS］メニュー→［2 SLOTS FUNC.］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［TC］

タイムコード、ユーザーズビット、デュレーションカウンターの表示/非表示を切り替えます。表示内容は［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC/UB/Dur.］の設定に従います。再生中はTCR/UBR/再生クリップのデュレーションカウンターを表示します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［BATTERY REMAIN］

電源状態表示の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［REC MODE］

インターバル記録の状態の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［REC REMOTE］

〈SDI OUT〉端子、および〈HDMI〉端子に接続された外部機器への記録開始、記録停止の制御状態の、表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［AUDIO LEVEL METER］

オーディオレベルメーターの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［FPS］

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［SHUTTER］

シャッタースピードの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［EI］

EXPOSURE INDEXの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［WHITE］

色温度の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［IRIS/ZOOM］

レンズの絞り値、ズーム値の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［FOCUS］

フォーカス値の単位表示を切り替えます。

［feet］ | フォーカス値をフィート、インチ単位で表示します。
［m］ | フォーカス値をメートル単位で表示します。
［OFF］ | フォーカス値を表示しません。

（工場出荷値：［feet］）

### ［ND FILTER］

NDフィルター透過率の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［E.I.S./D.ZOOM］

［E.I.S.］、または［D.ZOOM］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［WLAN］

ワイヤレスLANの接続状態表示の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［IR SHOOTING］

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［IR SHOOTING］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［SPOT METER］

スポットメーターの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［PLAYBACK STATUS］

再生状態の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

## ［SDI/HDMI MARKER］

### ［CENTER MARKER］

センターマーカーの種類を切り替えます。

［1］ | +（大）
［2］ | 中空き（大）
［3］ | +（小）
［4］ | 中空き（小）
［OFF］ | 表示しません。

（工場出荷値：［1］）

### ［SAFETY MARKER］

セーフティーゾーンマーカーの枠の種類を選択します。

［1］ | ボックス
［2］ | コーナー枠
［OFF］ | 表示しません。

（工場出荷値：［OFF］）

### ［SAFETY AREA］

セーフティーゾーンマーカーの大きさを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［71.6%］、［80%］、［90%］、［95%］

（工場出荷値：［90%］）

### ［FRAME MARKER］

フレームマーカーの画角を設定します。［OFF］を選択すると、フレームマーカーを表示しません。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［FRAME COLOR］

フレームマーカーの色を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］

（工場出荷値：［WHITE］）

### ［PLAYBACK MARKER］

〈SDI OUT〉端子および〈HDMI〉端子から出力される再生映像に対して、マーカーの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

## ［LCD INDICATOR］

液晶モニターに表示するインジケーターを選択します。表示内容の詳細は「画面の状態表示」を確認してください。

### ［CLIP NAME］

記録するクリップのファイル名の表示/非表示を切り替えます。先頭から最大8文字が表示されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［PIXEL/FREQ］

メインレコーダーの記録画素数、およびシステム周波数の表示/非表示を切り替えます。

表示内容は、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN PIXEL］と［SENSOR MODE］の設定によって異なります。

- ［SENSOR MODE］が［S35 MIX 2.8K］のとき：［2048 MIX］、［1920 MIX］が追加表示されます

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］のとき：［2048 CROP］、［1920 CROP］が追加表示されます

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI RAW］で設定されたRAW出力解像度とシステム周波数が表示されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［MAIN COLOR］

メインレコーダーに記録される映像のカラー設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［REC FORMAT］

メインレコーダーの記録コーデックの表示/非表示を切り替えます。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI RAW］が表示されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［SLOT1/2 STATUS］

カードスロットの状態や記録残量の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［2 SLOTS FUNC.］

［REC SETTINGS］メニュー→［2 SLOTS FUNC.］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［TC］

タイムコード、ユーザーズビット、デュレーションカウンターの表示/非表示を切り替えます。表示内容は［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC/UB/Dur.］の設定に従います。再生中はTCR/UBR/再生クリップのデュレーションカウンターを表示します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［BATTERY REMAIN］

電源状態表示の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［REC MODE］

インターバル記録の状態の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［REC REMOTE］

〈SDI OUT〉端子、および〈HDMI〉端子に接続された外部機器への記録開始、記録停止の制御状態の、表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［AUDIO LEVEL METER］

オーディオレベルメーターの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［FPS］

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［SHUTTER］

シャッタースピードの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［EI］

EXPOSURE INDEXの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［WHITE］

色温度の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［IRIS/ZOOM］

レンズの絞り値、ズーム値の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［FOCUS］

フォーカス値の単位表示を切り替えます。

［feet］ | フォーカス値をフィート、インチ単位で表示します。
［m］ | フォーカス値をメートル単位で表示します。
［OFF］ | フォーカス値を表示しません。

（工場出荷値：［feet］）

### ［ND FILTER］

NDフィルター透過率の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［E.I.S./D.ZOOM］

［E.I.S.］、または［D.ZOOM］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［WLAN］

ワイヤレスLANの接続状態表示の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［IR SHOOTING］

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［IR SHOOTING］の設定の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［SPOT METER］

スポットメーターの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［PLAYBACK STATUS］

再生状態の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

## ［LCD MARKER］

### ［CENTER MARKER］

センターマーカーの種類を切り替えます。

［1］ | +（大）
［2］ | 中空き（大）
［3］ | +（小）
［4］ | 中空き（小）
［OFF］ | 表示しません。

（工場出荷値：［1］）

### ［SAFETY MARKER］

セーフティーゾーンマーカーの枠の種類を選択します。

［1］ | ボックス
［2］ | コーナー枠
［OFF］ | 表示しません。

（工場出荷値：［OFF］）

### ［SAFETY AREA］

セーフティーゾーンマーカーの大きさを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［71.6%］、［80%］、［90%］、［95%］

（工場出荷値：［90%］）

### ［FRAME MARKER］

フレームマーカーの画角を設定します。［OFF］を選択すると、フレームマーカーを表示しません。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［FRAME COLOR］

フレームマーカーの色を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［WHITE］、［BLACK］、［RED］、［GREEN］、［BLUE］、［YELLOW］

（工場出荷値：［WHITE］）

### ［PLAYBACK MARKER］

〈LCD〉端子から出力される再生映像に対して、マーカーの表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

## ［LCD FOCUS ASSIST］

### ［EXPAND MODE］

拡大表示機能のモードを設定します。

［10SEC］ | 10秒経過後に拡大表示機能を無効にします。
［HOLD］ | 再度［EXPAND］が割り当てられたUSERボタンを押すまで、拡大表示機能を有効にします。
［UNTIL REC］ | 記録動作に入るまで拡大表示機能を有効にします。

（工場出荷値：［10SEC］）

### ［EXPAND VALUE］

拡大表示機能の拡大率を調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［×2］、［×3］、［×4］

（工場出荷値：［×2］）

### ［PEAK./SQUARES MODE］

ピーキング表示およびフォーカススクエア表示（フォーカスアシスト機能）の有効/無効を切り替えます。

［PEAKING］ | ピーキング表示を有効にします。
［SQUARES］ | フォーカススクエア表示を有効にします。
［PEAK./SQUARES］ | ピーキング表示とフォーカススクエア表示を有効にします。［PEAK./SQUARES F.A.］が割り当てられたUSERボタンを押すごとに、ピーキング表示、フォーカススクエア表示、表示なし、の順で切り替わります。

（工場出荷値：［SQUARES］）

### ［PEAKING LEVEL］

ピーキング表示の強弱を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［LOW］、［MID］、［HIGH］

（工場出荷値：［MID］）

### ［PEAKING COLOR］

ピーキング表示の色を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［RED］、［GREEN］、［WHITE］

（工場出荷値：［RED］）

### ［BLACK & WHITE］

モノクロ表示の有効/無効を切り替えます。

［ON］ | モノクロ表示を有効にします。
［OFF］ | モノクロ表示を無効にします。
［DURING PEAK./SQUARES］ | ピーキング表示およびフォーカススクエア表示が有効な間、モノクロ表示を有効にします。

（工場出荷値：［OFF］）

### ［OPEN IRIS MODE］

オープンアイリスフォーカスアシスト機能が動作する時間を設定します。記録を開始すると、オープンアイリスフォーカスアシスト機能は強制的に解除されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［10SEC］、［30SEC］

（工場出荷値：［10SEC］）

## ［LCD EI ASSIST］

### ［ZEBRA］

〈LCD〉端子からの出力にゼブラ信号を重畳するかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［ZEBRA1 DETECT］

ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0%］…［109%］

（工場出荷値：［80%］）

### ［ZEBRA2 DETECT］

ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0%］…［109%］

（工場出荷値：［100%］）

### ［ZEBRA2］

ゼブラパターン2の有効/無効の切り替え、および［SPOT］を選択します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［SPOT］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［WFM MODE］

ウェーブフォームモニターの表示を設定します。波形とベクトルの表示を切り替えることができます。

［WAVE］ | 波形で表示します。
［VECTOR］ | ベクトルで表示します。
［WAVE/VECTOR］ | 波形とベクトルを表示します。 ［WFM］が割り当てられたUSERボタンを押すごとに、波形、ベクトル、表示なしの順で表示が切り替わります。

（工場出荷値：［WAVE］）

### ［WFM TRANSPARENCE］

ウェーブフォームモニターの透過率を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0%］、［25%］、［50%］

（工場出荷値：［25%］）

### ［SPOT METER UNIT］

スポットメーターの表示単位を設定します。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［V-Log］以外に設定されているときは、［%］に固定されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［STOP］、［%］

（工場出荷値：［STOP］）

### ［SPOT METER SIZE］

スポットメーター表示機能で検知するエリアのサイズを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［S］、［M］、［L］

（工場出荷値：［M］）

## ［LCD LEVEL GAUGE］

### ［LEVEL GAUGE］

水準器の表示/非表示を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［LEVEL GAUGE RESET］

USERボタンの［LEVEL GAUGE SET］で設定した水平方向と垂直方向の基準値を工場出荷値に戻します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

## ［COLOR BARS］

### ［COLOR BARS TYPE］

使用するカラーバーを設定します。

［SMPTE］ | SMPTE規格のカラーバーを使用します。
［FULL］ | フルカラーバーを使用します。

（工場出荷値：［SMPTE］）

### ［TEST TONE］

カラーバーを表示したときに、音声テスト信号（定格レベル1 kHzのトーン信号）を出力するかどうかを設定します。

［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO CH SETTINGS］→［HEAD ROOM］の設定に応じて、基準レベルは変わります。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

ページトップへ戻る