- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムデータの概要

# タイムデータの概要

#### タイムコード

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［FREE/REC RUN］で、［FREE RUN］と［REC RUN］を切り替えることができます。

- ［FREE RUN］：動作モードに関係なく歩進します。電源を切っても歩進しているので、時刻と同様に扱うことができます。また、〈TC IN/OUT〉端子に入力されたタイムコードにスレーブロックして記録できます。

- ［REC RUN］：記録中のみ歩進します。前回、記録した最後のタイムコードに連続した値で記録を開始します。

NOTE

- 次の場合［REC RUN］は連続した値になりません。

  - 記録したクリップを削除した場合

  - 記録中に［REC WARNING］などの異常で記録を中止した場合

- プリレックが有効なときは、［FREE RUN］に固定されます。

- バリアブルフレームレート記録機能が有効なときは、［REC RUN］に固定されます。

- インターバル記録機能が有効なときは、［REC RUN］に固定されます。

#### ユーザーズビット

ユーザーズビットを内蔵しています。ユーザーズビットはクリップに記録されます。また、SDI信号のLTC UB、VITC UBとしても出力されます。

ユーザー設定値、時刻、年月日、撮影のフレームレート情報、クリップ名を、選択して記録できます。

クリップメタデータのユーザーズビットには、記録開始時の値が記録されます。

#### デュレーション（クリップ長）カウンター

記録開始のたびに0からカウントされ、記録終了時に、記録したクリップの時間が表示されます。

#### 日時（リアルタイム）

- 内蔵時計は、電源を〈 〉（スタンバイ）にしている間のフリーランタイムコードの計測や、ユーザーズビットの時刻、年月日データの基準となります。さらに、クリップを記録するときのファイル生成時刻やファイル名の基準になります。

NOTE

- VIEW画面、HOME画面での表示は、［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC/UB/Dur.］で切り替えます。

ページトップへ戻る