- トップページ
- 概要
- 本機でできること
- 外部機器との連携

# 外部機器との連携

## モニターとの接続

モニターと接続して、映像を出力します。

- HDMIケーブル（別売品）は、4K/60Pに対応した二重シールドケーブルをご使用ください。また、当社製の4K/60Pに対応したHDMIケーブルのご使用をお勧めします。

- 〈SDI OUT〉端子に接続するBNCケーブル（別売品）は、5C-FB相当の二重シールドのものをご使用ください。

HDMIケーブル

モニター

BNCケーブル（〈SDI OUT〉端子）

## iPadやAndroid端末によるリモート操作

本機の〈USB2.0 HOST〉端子に、本機に対応したワイヤレスモジュールを装着すると、ワイヤレスLANに接続できます。

本機とEVA ROPアプリをインストールしたiPadやAndroid端末を接続することで、次の操作ができます。

- カメラステータスの確認

- カメラリモートコントロール（記録制御とシャッター、EXPOSURE INDEX、アイリス、ホワイトバランスなどカメラの設定、タイムコードの確認）

- メニュー操作

本機に対応したワイヤレスモジュールおよびEVA ROPアプリの操作について、詳しくは次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

https://panasonic.biz/cns/sav/

NOTE

- ［DIRECT］で［5GHz］に設定しているときは、屋外での使用が禁止されています。（［DIRECT］はiPadやAndroid端末から本機に直接アクセスするモードです。）

ページトップへ戻る