- トップページ
- 準備
- SDカードの準備
- 記録データの取り扱い

# 記録データの取り扱い

## SDカードのフォルダー構造例

1. SDカードボリュームラベル

2. MOV形式のビデオデータ：4K（4096×2160）、59.94PのMOV（音声：LPCM）

3. MOV形式のビデオデータ：UHD（3840×2160）、29.97PのMOV（音声：LPCM）

4. 管理ファイル1

5. 管理ファイル2

6. ビデオデータのサムネール

7. AVCHD規格のビデオデータ（00000.MTSなど）

8. 管理用フォルダー

MOV形式の記録データは、図のようなフォルダー構造と管理ファイルにより関連付けられています。これらの情報が一部分でも変更、または削除されると、MOVのデータとして認識できなくなったり、記録できなくなったりするなどの不具合が発生することがあります。

AVCHDフォーマットの記録データは、映像、音声データだけでなく、さまざまな重要情報が含まれており、図のようなフォルダー構造で関連付けられています。これらの情報が一部分でも変更、または削除されると、AVCHDのデータとして認識できなくなったり、SDカードをAVCHD機器で使うことができなくなったりするなどの不具合が発生することがあります。

NOTE

- SDカード内のフォルダーやファイルを、パーソナルコンピューターで消去しないでください。本機で読み込むことができなくなることがあります。

- パーソナルコンピューター上でSDカード内にデータを記録した場合、本機で認識できなくなったり、記録できなくなったりするなどの不具合が発生することがあります。

- 本機で使用するSDカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用してください。

- 1枚のSDカードに記録できるAVCHD形式のクリップ数は、約3900個です。

  記録できるクリップ数の上限に達すると、データは記録できなくなります。

## SDカードのボリュームラベルについて

SDカードをフォーマットするときに［REC SETTINGS］メニュー→［CLIP NAME］で設定した値がCAM INDEX+NEXT REEL COUNTの形式でボリュームラベルに格納されます。格納後、［NEXT REEL COUNT］は1つ繰り上がります。格納されたREEL COUNTはMOV形式のファイル名のREEL番号にも使用されます。

NOTE

- CAM INDEX+REEL COUNTがボリュームラベルに格納されていないSDカードで記録したときは、自動的に［REC SETTINGS］メニュー→［CLIP NAME］で設定した値がボリュームラベルに格納され、［NEXT REEL COUNT］は1つ繰り上がります。

## MOV形式のビデオデータのフォルダー名について

本機の設定により、フォルダー名の4文字目～8文字目が異なります。

1. フォルダー番号

   001～999（連番）

   - 1つのフォルダーに記録できるクリップは、999個です。999個に達すると、連番が付加されたフォルダーが新しく作成されます。

     また、本機の設定が変更され、フォルダー名が変更された場合も、連番が付加されたフォルダーが新しく作成されます。

     SDカードをフォーマットすると、フォルダー名は001に戻ります。

2. 画素数

   Q：4096×2160

   R：3840×2160

   P：2048×1080

   Y：1920×1080

3. フレームレート

   A：59.94fps

   B：50.00fps

   C：29.97fps

   D：25.00fps

   E：24.00fps

   F：23.98fps

4. ビデオフォーマット

   Q：プログレッシブ記録（MOV、LPCM）

   J：インターレース記録（MOV、LPCM）

5. 固定値

   A

6. 記録設定

   M：通常記録（サイマル記録のときはカードスロット1）

   T：サイマル記録（サイマル記録のときはカードスロット2）

7. 記録フォーマット情報

#### フォルダー名が001QAQAMの場合

フォルダーには、次のようなビデオデータが保存されています。

- 画素数：4096×2160

- フレームレート：59.94fps

- ビデオフォーマット：プログレッシブ記録（MOV、LPCM）

## MOV形式のビデオデータのファイル名について

当社製VARICAMシリーズ（AU-V35LT1Gなど）のCINE形式と同じファイル名形式になります。

VARICAMと同じようにクリップを管理できます。

1. CAM INDEX

   A～Zまでの大文字いずれか1文字

   - カメラごとに割り当てるINDEXです。［REC SETTINGS］メニュー→［CLIP NAME］→［CAM INDEX］で設定します。

2. REEL番号

   001～999

   - SDカードごとに割り当てられる番号です。SDカードのボリュームラベルに格納されたREEL COUNTが割り当てられます。

3. クリップ番号

   C001～C999

   - SDカード上で、記録ごとに連番で割り当てられる番号です。SDカードをフォーマットするとC001に戻ります。また、C999の次もC001に戻ります。

     フォルダーが分割された場合やクリップが削除されたときでも、クリップ番号は維持されます。

4. 日付

   記録開始時の西暦下2桁＋月2桁＋日2桁

5. シリアル番号から生成されるハッシュタグ

   4桁の数字またはアルファベット

NOTE

- サイマル記録では、カードスロット2のクリップ名はカードスロット1のクリップ名と同じになります。

- フォルダー数、フォルダー番号の上限は999です。途中の番号が空いていても、999に達すると、記録禁止になります。

- 1枚のSDカードに記録できるクリップ数は、約4000個です。フォルダー番号が余っていても、記録できるクリップ数の上限に達すると、データは記録できなくなります。

ページトップへ戻る