- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ［GAMMA］

# ［GAMMA］

## ［GAMMA SELECT］

映像の階調が最適になるように設定します。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］の設定によって、選択できる項目が異なります。

出力（%）

入力/Stop

［V-Log］

［V-255570L1］（［SCENE1］：EVA-LOOK）

［V-504580L1］（［SCENE2］：EVA-LOOK）

出力（%）

［VIDEO］（［SCENE3］/［SCENE4］：BC-LOOK）

［KNEE SW］＝［ON］

［KNEE POINT］＝［85%］

［KNEE SLOPE］＝［100］

入力/ダイナミックレンジ（%）

出力（%）

入力/ダイナミックレンジ（%）

［HLG］（［SCENE5］：HDR）

- ［V-Log］

  階調と広いラティチュード（露光範囲）を得ることができるガンマカーブです。 撮影後のグレーディング処理が必要です。

- ［V-255570L1］

  ［V-Log］と同等の14Stopのラティチュードを持つEVA-LOOKガンマカーブです。

  立ち上がりは2.5倍相当、ガンマ係数は0.55で、70%までを意味しています。

  コントラストを重視した設定です。

  フェイストーンは、40%から55%で撮影することをお勧めします。

- ［V-504580L1］

  ［V-Log］と同等の14Stopのラティチュードを持つEVA-LOOKガンマカーブです。

  立ち上がりは5.0倍相当、ガンマ係数は0.45で、80%までを意味しています。

  ソフトな質感を重視した設定です。

  フェイストーンは、40%から60%で撮影することをお勧めします。

- ［VIDEO］

  一般的に使用されているビデオカメラと同等の600%のダイナミックレンジを持つBroadCast-LOOKガンマカーブです。

- ［HLG］

  1200%の広いダイナミックレンジを持つハイブリッドログガンマカーブです。

  BT.2020相当の色域が自動的に設定されます。

  #### ［MAIN］が［V-Log］のとき

  ［GAMMA］は［V-Log］に設定されます

  #### ［MAIN］が［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］のとき

  ［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］を選択する。

  ［V-255570L1］/［V-504580L1］/［VIDEO］/［HLG］のいずれかを選択する。

## ［MASTER GAMMA］

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］→［VIDEO］を選択したときに、設定できます。

ガンマカーブ全体を微調整します。

## ［BLACK GAMMA］

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］→［VIDEO］/［HLG］を選択したときに、設定できます。

#### ［BLACK GAMMA］

暗部のガンマカーブの圧縮と伸長を設定します。

マイナス側では暗部を圧縮し、プラス側では暗部を伸長します。

#### ［B.GAMMA RANGE］

［BLACK GAMMA］で圧縮および伸張を行う上限を設定します。

ページトップへ戻る