- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［SCENE FILE SETTINGS］メニュー

# ［SCENE FILE SETTINGS］メニュー

カメラ映像の細かな画質調整を設定します。

このメニューは、サムネール画面が表示されているときは、設定できません。

工場出荷値については「シーンファイルの工場出荷値について」を参照してください。

## ［NAME EDIT］

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］で選択されているシーンファイルの名前を編集します。（最大8文字）

## ［SCENE DATA］

保存と読み込みの対象は、「シーンファイル/セットアップファイル/初期化の対象項目について」を参照してください。

保存と読み込みの具体的な内容は、「設定データの取り扱い」を参照してください。

### ［LOAD］

本体メモリーに保存されたシーンファイルを読み込み、現在の設定値に反映します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

### ［SAVE］

現在の設定値をシーンファイルとして本体メモリーに保存します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

### ［INITIALIZE］

シーンファイルの現在の設定値を、工場出荷値に戻します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

## ［BLACK］

基準黒レベルを調整します。

### ［M.PED］

映像全体の基準黒レベルを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−100］…［100］

### ［R PED］

Rchの基準黒レベルを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−100］…［100］

### ［G PED］

Gchの基準黒レベルを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−100］…［100］

### ［B PED］

Bchの基準黒レベルを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−100］…［100］

### ［PEDESTAL OFFSET］

オートブラックバランスの調整を実行したときの、Rch、Gch、Bchの基準黒レベルを設定します。

［ON］ | オートブラックバランスの調整を実行したあとも、［R PED］、［G PED］、［B PED］の値を保持して加算します。
［OFF］ | オートブラックバランスの調整を実行したあとに、［R PED］、［G PED］、［B PED］の値をリセットします。

## ［GAMMA］

### ［GAMMA SELECT］

ガンマモードを選択します。

［V-255570L1］ | EVA-LOOKのガンマカーブです。
［V-504580L1］ | EVA-LOOKのガンマカーブです。
［VIDEO］ | BroadCast-LOOKのガンマカーブです。
［HLG］ | ハイブリッドログガンマ（HLG）カーブです。

### ［MASTER GAMMA］

マスターガンマの設定を0.01ステップで行います。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0.30］…［0.75］

### ［BLACK GAMMA］

暗部のガンマカーブを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

［−8］…［−1］ | 暗部を圧縮します。
［OFF］ | 標準状態です。
［1］…［8］ | 暗部を伸長します。

### ［B.GAMMA RANGE］

暗部の圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

［1］ | 20%程度
［2］ | 30%程度
［3］ | 40%程度

## ［KNEE］

### ［KNEE SW］

ニーの動作の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［KNEE MODE］

ニーの動作モードを設定します。

［D RANGE］ | ［KNEE］の［KNEE SLOPE］の値で、表現できるダイナミックレンジが決まります。 ［KNEE］の［KNEE POINT］の値が変わっても、表現できるダイナミックレンジは変わりません。
［PRESS］ | ［KNEE］の［KNEE SLOPE］の値で、信号の圧縮率が決まります。 ［KNEE］の［KNEE POINT］の値が変わると、表現できるダイナミックレンジの値が変わります。

### ［KNEE POINT］

ニーポイントの位置を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［75%］…［109%］（1%ステップ）

### ［KNEE SLOPE］

ニーの傾きを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

## ［HLG KNEE］

### ［KNEE SW］

HLGのニーの動作の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［KNEE POINT］

HLGのニーポイントの位置を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［55］…［100］（1ステップ）

### ［KNEE SLOPE］

HLGのニーの傾きを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

## ［WHITE CLIP］

### ［SW］

ホワイトクリップ機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［LEVEL］

ホワイトクリップのレベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［90%］…［109%］

## ［DETAIL］

### ［SW］

ディテール機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［CORING］

ディテールに対してコアリングのレベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［60］

### ［MASTER LEVEL］

全体的なディテール効果のレベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−31］…［31］

### ［FREQUENCY］

ディテールの太さを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［1］…［3］

## ［SKIN DETAIL］

### ［SKIN DTL1］

スキントーンを効かせる被写体の肌色テーブルの選択と、スキントーンディテール機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［SKIN DTL2］

スキントーンを効かせる被写体の肌色テーブルの選択と、スキントーンディテール機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［SKIN DTL3］

スキントーンを効かせる被写体の肌色テーブルの選択と、スキントーンディテール機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

## ［CHROMA］

### ［LEVEL］

PR信号とPB信号のクロマレベルを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［OFF］、［−99%］…［99%］

## ［MATRIX］

### ［SW］

マトリックス機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

### ［（R-G）］

リニアマトリックスを調整します。（赤-緑）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−127］…［127］

### ［（R-B）］

リニアマトリックスを調整します。（赤-青）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−127］…［127］

### ［（G-R）］

リニアマトリックスを調整します。（緑-赤）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−127］…［127］

### ［（G-B）］

リニアマトリックスを調整します。（緑-青）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−127］…［127］

### ［（B-R）］

リニアマトリックスを調整します。（青-赤）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−127］…［127］

### ［（B-G）］

リニアマトリックスを調整します。（青-緑）

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−127］…［127］

## ［COLOR CORRECTION］

設定については、「［COLOR CORRECTION］」を参照してください。

［SW］ | 色補正機能の有効/無効を切り替えます。 設定できる項目は、次のとおりです。 ［ON］、［OFF］
［PARAM］ | 色の彩度と位相について設定します。個別の色相に対して設定できます。 設定できる項目は、次のとおりです。 ［−63］…［63］

ページトップへ戻る