- トップページ
- 準備
- 付属品/アクセサリーの取り付け
- グリップ

# グリップ

グリップは、カメラ本体にあらかじめ取り付けられています。

## グリップの取り付け

マウント標点

図1

図2

グリップケーブルクランプ

〈REMOTE〉端子

グリップのケーブル

図3

グリップをカメラ本体にはめ込む。（図1）

- カメラ本体にはめ込むときは、カメラ本体のグリップ取り付け部と、グリップのグリップマウント部にあるマウント標点を合わせてください。

グリップを「カチッ」と音がするまで反時計方向にゆっくり回す。（図2）

〈REMOTE〉端子にグリップのケーブルを接続する。（図3）

グリップのケーブルを、グリップケーブルクランプで固定する。（図3）

NOTE

- 正しく装着できない場合は、最初から取り付けをやり直してください。グリップやカメラ本体に無理な力を加えないでください。

- グリップのケーブルはグリップケーブルクランプに収めてください。収まっていない場合、グリップの角度を変更したときにケーブルが底面に飛び出したり、三脚を取り付けるときに巻き込まれたりすることがあります。

- 複数のアクセサリーをカメラ本体に取り付け、カメラ全体の総質量が増えた状態で、グリップのみでカメラ全体を支えないようにしてください。グリップが破損する場合があります。

#### グリップの角度調整

グリップ回転レバー

グリップ回転レバーを〈UNLOCK〉側に引く。

グリップの角度を調整し、固定したい位置でグリップ回転レバーを戻す。

グリップが固定されます。

- グリップは、8段階で位置を固定できます。

#### グリップベルトの調整

グリップベルトは、あらかじめグリップに取り付けられています。

カバー

ベルト

カバーを開き、ベルトの長さを調整する。

カバーを元に戻す。

## グリップの取り外し

〈GRIP RELEASE〉ボタン

グリップのケーブルを、グリップケーブルクランプから取り外す。

〈REMOTE〉端子からグリップのケーブルを取り外す。

カメラ本体の〈GRIP RELEASE〉ボタンを押しながら、グリップを時計方向に回す。

NOTE

- カメラ本体を机など平らな場所に置いてから、グリップを取り外してください。

ページトップへ戻る