- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［NETWORK SETTINGS］メニュー

# ［NETWORK SETTINGS］メニュー

ネットワーク機能に関する設定をします。

## ［NETWORK SEL］

外部機器（パーソナルコンピューターなど）と本機を、ワイヤレスLANでネットワーク接続するかどうかを設定します。

［WLAN］ | ワイヤレスLANで接続します。
［OFF］ | 接続しません。

（工場出荷値：［OFF］）

## ［NETWORK FUNC］

### ［USER ACCOUNT］

本機のネットワーク機能で認証に用いるユーザーアカウントを設定します。

［ADD］ | ユーザーアカウントを新規登録します。登録されていないときは、次のように設定されています。 ユーザーアカウント名：「guest」、パスワード：「auguest」
［DELETE］ | 登録されているユーザーアカウントを削除します。登録されていないときは、動作しません。

## ［NETWORK PROPERTY］

### ［MAC ADDRESS］

本機のワイヤレスLANのMACアドレスを表示します。（変更はできません）

### ［TYPE］

ワイヤレスLANの接続方法を設定します。

［DIRECT］ | ワイヤレスアクセスポイントを使用せずに、タブレット端末などのワイヤレスLAN搭載機器と直接接続できます。
［INFRA（SELECT）］ | ワイヤレスアクセスポイントと接続します。ワイヤレスアクセスポイントは一覧から選択します。
［INFRA（MANUAL）］ | ワイヤレスアクセスポイントと接続します。ワイヤレスアクセスポイントは手動で入力します。

（工場出荷値：［DIRECT］）

### ［SSID］

本機のネットワーク名（SSID）を、入力または表示します。

（工場出荷値：［AU-EVA1］）

### ［BAND］

［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］を選択しているとき、2つの通信方式（［2.4GHz］または［5GHz］）を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［2.4GHz］、［5GHz］

（工場出荷値：［2.4GHz］）

### ［CHANNEL（2.4GHz）］

次の項目を設定して、ワイヤレスLANで接続しているときに、使用するチャンネルを設定します。

- ［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］

- ［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［BAND］→［2.4GHz］

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［AUTO］、［CH1］、［CH6］、［CH11］

（工場出荷値：［AUTO］）

### ［CHANNEL（5GHz）］

次の項目を設定して、ワイヤレスLANで接続しているときに、使用するチャンネルを設定します。

- ［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］

- ［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［BAND］→［5GHz］

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［AUTO］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH100］、［CH104］、［CH108］、［CH112］、［CH116］、［CH132］、［CH136］、［CH140］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］

（工場出荷値：［AUTO］）

NOTE

- 使用するワイヤレスモジュールによっては、一部の項目を選択できないことがあります。

### ［ENCRYPTION］

［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［INFRA（SELECT）］/［INFRA（MANUAL）］を選択しているとき、暗号化方式を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［WPA-TKIP］、［WPA-AES］、［WPA2-TKIP］、［WPA2-AES］、［NONE］

（工場出荷値：［WPA2-AES］）

### ［ENCRYPT KEY］

暗号化キーを設定します。8～63文字の文字列または64桁の16進数で設定します。

（工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）

### ［DHCP］

DHCPによる自動取得を利用するか、または、本機のDHCPサーバー機能を利用するかどうかを設定します。

［OFF］ | DHCPを利用しません。
［CLIENT］ | ［NETWORK PROPERTY］の［TYPE］で［INFRA（SELECT）］または［INFRA（MANUAL）］に設定して接続する場合、DHCPより自動取得します。
［SERVER］ | ［NETWORK PROPERTY］の［TYPE］で［DIRECT］に設定して接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。

（工場出荷値：［SERVER］）

### ［IP ADDRESS］

［NETWORK PROPERTY］→［DHCP］→［OFF］または［SERVER］を選択しているとき、IPアドレスを設定します。

（工場出荷値：［192.168.0.1］）

### ［SUBNET MASK］

［NETWORK PROPERTY］→［DHCP］→［OFF］または［SERVER］を選択しているとき、サブネットマスクを設定します。

（工場出荷値：［255.255.255.0］）

### ［DEFAULT GATEWAY］

［NETWORK PROPERTY］→［DHCP］→［OFF］または［SERVER］を選択しているとき、デフォルトゲートウェイを設定します。

（工場出荷値：［192.168.0.254］）

NOTE

- デフォルトゲートウェイを使用しないときは、［0.0.0.0］に設定してください。

- ［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］を選択しているときは、デフォルトゲートウェイの設定は無効になります。

### ［PRIMARY DNS］

［NETWORK PROPERTY］の［TYPE］で［INFRA（SELECT）］または［INFRA（MANUAL）］を選択し、［DHCP］で［OFF］を選択しているとき、優先DNSサーバーを設定します。

（工場出荷値：［0.0.0.0］）

NOTE

- ［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］を選択しているときは、優先DNSサーバーの設定は無効になります。

### ［SECONDARY DNS］

［NETWORK PROPERTY］の［TYPE］で［INFRA（SELECT）］または［INFRA（MANUAL）］を選択し、［DHCP］で［OFF］を選択しているとき、代替DNSサーバーを設定します。

（工場出荷値：［0.0.0.0］）

NOTE

- ［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］を選択しているときは、代替DNSサーバーの設定は無効になります。

## ［CONNECTION HISTORY］

ワイヤレスアクセスポイントとの接続履歴を表示します。

履歴は直近に接続した最大20個まで保存できます。

［SELECT］ | ［SELECT］を選択すると、接続履歴の一覧が表示されます。その一覧から接続したいワイヤレスアクセスポイントを選択すると、以前と同じ設定で接続できます。
［DELETE］ | ［DELETE］を選択すると、接続履歴の一覧が表示されます。その一覧から削除したい履歴を選択すると、履歴が削除されます。

## ［NETWORK TOOLS］

### ［INITIALIZE］

ネットワークの各種設定を、工場出荷値に戻します。

ページトップへ戻る