- トップページ
- 外部機器との接続
- 本機とiPad/Android端末の接続
- 直接接続（［DIRECT］）

# 直接接続（［DIRECT］）

本機とiPad/Android端末を直接接続する場合の設定です。

設定を変更した場合、本機は必要に応じて再起動することがあります。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］→［TYPE］→［DIRECT］を選択する。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK PROPERTY］で各項目を必要に応じて設定する。

- 設定項目については、「［DIRECT］に設定している場合の［NETWORK PROPERTY］の設定項目について」を参照してください。

［NETWORK SETTINGS］メニュー→［NETWORK SEL］→［WLAN］を選択する。

iPad/Android端末のSSID一覧画面から本機のSSIDを選択して、パスワード（暗号化キー）を入力する。

ワイヤレスLANの設定でワイヤレスアクセスポイント一覧画面を表示させ、本機のSSIDを選択します。

- 工場出荷値：［AU-EVA1］

パスワード確認画面が表示されたら、パスワード（暗号化キー）を入力します。

- 工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］

ネットワーク接続を確認する。

接続が完了すると、本機の画面にが表示されます。

#### ［DIRECT］に設定している場合の［NETWORK PROPERTY］の設定項目について

［SSID］ | 本機のネットワーク名（SSID） （工場出荷値：［AU-EVA1］）
［BAND］ | 2つの通信方式（［2.4GHz］または［5GHz］）の切り替え設定 （工場出荷値：［2.4GHz］）
［CHANNEL（2.4GHz）］ | ［BAND］で［2.4GHz］に設定時の使用チャンネル （工場出荷値：［AUTO］）
［CHANNEL（5GHz）］ | ［BAND］で［5GHz］に設定時の使用チャンネル （工場出荷値：［AUTO］）
［ENCRYPT KEY］ | WPA2暗号化キー （工場出荷値：［01234567890123456789abcdef］）
［DHCP］ | DHCP機能の設定 ［OFF］：DHCP機能を利用しません。 ［CLIENT］：［TYPE］で［INFRA（SELECT）］または［INFRA（MANUAL）］に設定して接続する場合、DHCPより自動取得します。（選択できません） ［SERVER］：［TYPE］で［DIRECT］に設定して接続する場合、本機のDHCPサーバー機能を有効にします。 （工場出荷値：［SERVER］）
［IP ADDRESS］ | 本機のIPアドレス （工場出荷値：［192.168.0.1］）
［SUBNET MASK］ | サブネットマスク （工場出荷値：［255.255.255.0］）
［DEFAULT GATEWAY］ | デフォルトゲートウェイ （工場出荷値：［192.168.0.254］）

NOTE

- ［DIRECT］で［5GHz］に設定しているときは、屋外での使用が禁止されています。

- ［DHCP］は［SERVER］に設定されます。

- ［ENCRYPTION］は［WPA2-AES］に固定されます。

- 使用するワイヤレスモジュールによっては、［BAND］、［CHANNEL（2.4GHz）］、［CHANNEL（5GHz）］の一部の項目を選択できないことがあります。

ページトップへ戻る