- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［CAMERA SETTINGS］メニュー

# ［CAMERA SETTINGS］メニュー

カメラの基本機能を設定します。

このメニューは、サムネール画面が表示されているときは、設定できません。

## ［FPS］

### ［VFR SW］

バリアブルフレームレート記録機能の有効/無効を切り替えます。

［ON］ | バリアブルフレームレート記録機能を有効にします。［FPS］の［VALUE］で任意のフレームレートを設定できます。［FREQUENCY］と［FPS］が異なるときは、音声は記録できません。
［OFF］ | バリアブルフレームレート記録機能を無効にします。

（工場出荷値：［OFF］）

### ［VALUE］

任意のフレームレートを選択します。

（工場出荷値：［FREQUENCY］で設定した値）

### ［ADD］

フレームレートを新規登録します。新規登録した値は［FPS］の［VALUE］で選択できます。

最大150個の値を登録できます。すでに150個の値が登録されているときは、登録できません。

### ［EDIT］

選択されている設定値を編集できます。設定値の更新後に保存されます。

### ［DELETE］

選択されている設定値を削除します。

システム周波数の値が選択されているときは、削除できません。

## ［SHUTTER］

### ［SW］

シャッター機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［MODE］

シャッタースピードの表示方法を設定します。

［sec］ | 時間で表示します。
［deg］ | シャッターの開口角度で表示します。

（工場出荷値：［deg］）

### ［VALUE deg］

［SHUTTER］の［MODE］で表示単位を［deg］に設定している場合に、シャッターの開口角度を選択します。

工場出荷時は、次の値が登録されています。

- ［HALF SHUTTER］、［11.5d］、［22.5d］、［45.0d］、［90.0d］、［120.0d］、［144.0d］、［172.8d］、［180.0d］、［270.0d］、［357.0d］

（工場出荷値：［HALF SHUTTER］）

### ［ADD deg］

［SHUTTER］の［MODE］で表示単位を［deg］に設定している場合に選択する、シャッターの開口角度の値を新規登録します。新規登録した値は［VALUE deg］で選択できます。

最大12個の値を登録できます。すでに12個の値が登録されているときは、登録できません。

### ［EDIT deg］

選択されている設定値を編集できます。設定値の更新後に保存されます。

### ［DELETE deg］

選択されている設定値を削除します。

［VALUE deg］で［HALF SHUTTER］が選択されているときは、削除できません。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

### ［VALUE sec］

［SHUTTER］の［MODE］で表示単位を［sec］に設定している場合に、時間を選択します。

工場出荷時は、次の値が登録されています。

- ［HALF SHUTTER］、［1/60.0］、［1/100.0］、［1/120.0］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］、［1/2000］

（工場出荷値：［HALF SHUTTER］）

### ［ADD sec］

［SHUTTER］の［MODE］で表示単位を［sec］に設定している場合に選択する、時間の値を新規登録します。新規登録した値は［VALUE sec］で選択できます。

最大12個の値を登録できます。すでに12個の値が登録されているときは、登録できません。

### ［EDIT sec］

選択されている設定値を編集できます。設定値の更新後に保存されます。

### ［DELETE sec］

選択されている設定値を削除します。

［VALUE sec］で［HALF SHUTTER］が選択されているときは、削除できません。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

## ［EI］

### ［MODE］

EXPOSURE INDEXの制御単位を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ISO］、［dB］

（工場出荷値：［ISO］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されている場合は、［ISO］に固定されます。

### ［ISO SELECT］

［EI］の［MODE］で［ISO］を選択したときの動作を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［NATIVE ONLY］、［800BASE］、［2500BASE］

（工場出荷値：［NATIVE ONLY］）

### ［NATIVE ISO］

［EI］の［ISO SELECT］で［NATIVE ONLY］を選択したときの値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外、かつ、［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］以外のとき

  ［800 ISO］、［2500 ISO］

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］、または［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］、または［GAMMA SELECT］が［VIDEO］のとき

  ［400 ISO］、［1250 ISO］

（工場出荷値：［800 ISO］）

### ［800BASE ISO］

［EI］の［ISO SELECT］で［800BASE］を選択したときの値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外、かつ、［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］以外のとき

  ［200 ISO］、［250 ISO］、［320 ISO］、［400 ISO］、［500 ISO］、［640 ISO］、［800 ISO］、［1000 ISO］、［1250 ISO］、［1600 ISO］、［2000 ISO］

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］、または［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］、または［GAMMA SELECT］が［VIDEO］のとき

  ［200 ISO］、［250 ISO］、［320 ISO］、［400 ISO］、［500 ISO］、［640 ISO］、［800 ISO］、［1000 ISO］

（工場出荷値：［800 ISO］）

### ［2500BASE ISO］

［EI］の［ISO SELECT］で［2500BASE］を選択したときの値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外、かつ、［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］以外のとき

  ［1000 ISO］、［1250 ISO］、［1600 ISO］、［2000 ISO］、［2500 ISO］、［3200 ISO］、［4000 ISO］、［5000 ISO］、［6400 ISO］、［8000 ISO］、［10000 ISO］、［12800 ISO］、［16000 ISO］、［20000 ISO］、［25600 ISO］

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外、かつ、［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］のとき

  ［640 ISO］、［800 ISO］、［1000 ISO］、［1250 ISO］、［1600 ISO］、［2000 ISO］、［2500 ISO］、［3200 ISO］、［4000 ISO］、［5000 ISO］、［6400 ISO］、［8000 ISO］、［10000 ISO］、［12800 ISO］、［16000 ISO］、［20000 ISO］、［25600 ISO］

- ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］、または［SDI RAW］が［CROP&MIX 2K］のとき

  ［640 ISO］、［800 ISO］、［1000 ISO］、［1250 ISO］、［1600 ISO］、［2000 ISO］、［2500 ISO］、［3200 ISO］、［4000 ISO］、［5000 ISO］、［6400 ISO］、［8000 ISO］、［10000 ISO］、［12800 ISO］

（工場出荷値：［2500 ISO］）

### ［GAIN MODE］

［EI］の［MODE］で［dB］を選択したときの動作を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［NORMAL］、［HIGH］

（工場出荷値：［NORMAL］）

### ［GAIN SELECT］

［EI］の［MODE］と、［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］の設定によって、選択できる値が異なります。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［GAIN MODE］で［NORMAL］を選択したとき

  - ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］以外のとき：

    ［−12dB］、［−10dB］、［−8dB］、［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］

  - ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］、または［GAMMA SELECT］が［VIDEO］のとき：

    ［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］

- ［GAIN MODE］で［HIGH］を選択したとき

  - ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］以外のとき：

    ［−8dB］、［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］、［16dB］、 ［18dB］、［20dB］

  - ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］以外で［GAMMA SELECT］が［VIDEO］のとき：

    ［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］、［16dB］、［18dB］、［20dB］、［22dB］、［24dB］、［26dB］

  - ［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］のとき：

    ［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］、［16dB］、［18dB］、［20dB］

（工場出荷値：［0dB］）

## ［WHITE］

### ［AWB］

オートホワイトバランスの調整を実行します。［VALUE］が［AWB MEMORY A］/［AWB MEMORY B］に設定されているときに実行できます。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［EXECUTE］、［CANCEL］

### ［VALUE］

オートホワイトバランスの調整値を選択します。

工場出荷時は、次の値が登録されています。

- ［ATW］、［AWB MEMORY A］、［AWB MEMORY B］、［3200K+0.0GMg］、［4300K+0.0GMg］、［5600K+0.0GMg］、［6300K+0.0GMg］

（工場出荷値：［3200K+0.0GMg］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］→［V-Log］に設定されているときは、［ATW］は選択できません。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［IR SHOOTING］→［ON］に設定されているときは、［ATW］は選択できません。

### ［ADD］

オートホワイトバランスの調整値を新規登録します。新規登録した値は［WHITE］の［VALUE］で選択できます。

最大13個の値を登録できます。すでに13個の値が登録されているときは、登録できません。

### ［EDIT］

選択されている設定値を編集できます。設定値の更新後に保存されます。

### ［DELETE］

選択されている設定値を削除します。

［VALUE］で［ATW］/［AWB MEMORY A］/［AWB MEMORY B］が選択されているときは、削除できません。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

## ［NOISE REDUCTION］

### ［ISO800］

［800BASE ISO］の範囲のノイズリダクション効果を切り替えます。

［NORMAL1］、［NORMAL2］は解像感を重視した設定、［SMOOTH］はノイズの軽減を重視した設定です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［SMOOTH］、［NORMAL2］、［NORMAL1］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［ISO2500］

［2500BASE ISO］の範囲のノイズリダクション効果を切り替えます。

［NORMAL1］、［NORMAL2］は解像感を重視した設定、［SMOOTH］はノイズの軽減を重視した設定です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［SMOOTH］、［NORMAL2］、［NORMAL1］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

## ［LENS SETTINGS］

### ［A. IRIS LEVEL EFFECT］

オートアイリスを動作させるときの目標値を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

（工場出荷値：［50］）

### ［A. IRIS WINDOW］

オートアイリスを検出させるためのウィンドウを選択します。

［NORMAL1］ | 画面中央よりのウィンドウです。
［NORMAL2］ | 画面下よりのウィンドウです。
［CENTER］ | 画面中央のスポット状のウィンドウです。

（工場出荷値：［NORMAL1］）

### ［A. IRIS PEAK/AVE］

オートアイリスの基準に対するピークが占める割合を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

（工場出荷値：［30］）

### ［GRIP IRIS］

グリップマルチダイヤルをアイリスの制御に使用しているときの、制御方向を設定します。

［RIGHT OPEN］ | グリップマルチダイヤルを右方向に回したときに、絞りが開きます。
［LEFT OPEN］ | グリップマルチダイヤルを左方向に回したときに、絞りが開きます。

（工場出荷値：［RIGHT OPEN］）

### ［AF OFFSET］

オートフォーカスの合焦位置を+（遠）/−（近）にオフセットします。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−20］…［20］

（工場出荷値：［0］）

## ［IR SHOOTING］

IR撮影の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

## ［E.I.S.］

### ［SW］

電子手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［ZOOM POSITION DATA］

電子手ぶれ補正に必要となるレンズの焦点距離を設定します。

［AUTO］ | 自動で焦点距離情報を使用した電子手ぶれ補正を行います。
［MANUAL］ | ［ZOOM POSITION VALUE］で設定した焦点距離を使用した電子手ぶれ補正を行います。

（工場出荷値：［AUTO］）

NOTE

- ［AUTO］に設定にする場合、カメラとレンズの通信による焦点距離情報の取得に対応したEFレンズが必要です。

  カメラとレンズの通信による焦点距離情報の取得に対応したEFレンズの最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

### ［ZOOM POSITION VALUE］

［ZOOM POSITION DATA］で［MANUAL］に設定したときに使用する焦点距離（mm）を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［8］…［200］

（工場出荷値：［50］）

NOTE

- EFレンズの焦点距離と異なる距離に設定した場合、電子手ぶれ補正は正しく動作しません。

## ［AUTO BLACK BALANCE］

### ［ABB］

オートブラックバランスの調整を実行します。

［EXECUTE］ | オートブラックバランスを実行します。
［EXIT］ | 1つ上の階層に戻ります

ページトップへ戻る