- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- 音声の記録レベルの調整

# 音声の記録レベルの調整

音声の記録レベルの調整方法は、手動調整と自動調整があります。

## 記録レベルの自動調整

〈CH1〉/〈CH2〉スイッチを〈AUTO〉にする。

- 音声チャンネル1と音声チャンネル2は、個別に設定できます。

- 〈CH1〉/〈CH2〉スイッチを〈AUTO〉にした場合、次の設定が無効になります。

  - 〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみによる記録レベルの調整

  - ［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO CH SETTINGS］→［CH1 LIMITER］/［CH2 LIMITER］の設定

## 記録レベルの手動調整

〈CH1〉/〈CH2〉スイッチを〈MANU〉にする。

〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉つまみで、記録レベルを調整する。

- 音声の入力レベルが0 dBを超えると、HOME画面のオーディオレベルメーターで0 dBを超えるレベル表示が赤色になります。これは、入力音量が過大であることを示しています。

  音声レベルの最大値が0 dBを超えないように調整してください。

NOTE

- 〈CH1〉/〈CH2〉スイッチを〈MANU〉にすると、［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO CH SETTINGS］→［CH1 LIMITER］/［CH2 LIMITER］の設定が有効になります。

## 記録基準レベル

記録基準レベルを設定できます。

［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO CH SETTINGS］→［HEAD ROOM］→［18dB］/［20dB］を選択する。

## 音声の入力レベルの確認

HOME画面で、音声の入力レベルを確認できます。

ページトップへ戻る