- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ［BLACK］

# ［BLACK］

## ［ABB］（オートブラックバランス）

オートブラックバランスは、次のような場合に調整してください。

- 本機を初めて使用するとき

- 前回使用したときから長時間経過しているとき

- 前回使用したときから周囲の温度が大幅に変化したとき

レンズにキャップを取り付ける。

- イメージセンサーに光が入らないようにしてください。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［AUTO BLACK BALANCE］→［ABB］→［EXECUTE］を選択する。

- 液晶モニターに［ABB ACTIVE］が表示されている間は、レンズのキャップを取り外したり、電源を〈 〉（スタンバイ）にしたりしないでください。

## ペデスタル（基準黒レベル）

［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［BLACK］→［M.PED］/［R PED］/［G PED］/［B PED］を選択する。

［M.PED］（マスターペデスタル）：映像全体の基準黒レベルを調整します。オートブラックバランスを実行しても、調整した値は保持します。

［R PED］（赤信号ペデスタル）、［G PED］（緑信号ペデスタル）、［B PED］（青信号ペデスタル）：信号ごとに、基準黒レベルを調整します。［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［BLACK］→［PEDESTAL OFFSET］の設定によって、オートブラックバランスを実行したときに、調整した値を保持するかどうかを設定できます。

ページトップへ戻る