- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- インターバル記録

# インターバル記録

設定した時間間隔で1フレーム記録を行います。

1フレーム記録

1フレーム記録

1フレーム記録

（時間）

［INTERVAL TIME］設定時間

［INTERVAL TIME］設定時間

［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［REC MODE］→［INTERVAL］を選択する。

VIEW画面、HOME画面の特殊記録機能表示に［INTRVL］が表示されます。

- 記録モードをAVCHDに設定しているとき、または［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］で［50.00i］/［59.94i］に設定しているときは選択できません。

［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［INTERVAL TIME］で時間を設定する。

RECボタンを押す。

- VIEW画面の特殊記録機能表示に［I-REC］が赤色で表示されます。

- 設定した時間間隔で1フレーム記録する動作を繰り返し行います。

- 停止するには、RECボタンを押します。

- 設定を解除するには、［REC SETTINGS］メニュー→［REC FUNCTION］→［REC MODE］で［NORMAL］に設定します。

- 電源を切っても設定は解除されません。

NOTE

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのクリップとなります。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［FREE/REC RUN］は［REC RUN］に固定されます。

- ［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［DF/NDF］は［NDF］に固定されます。

- ［SDI REC REMOTE］、［HDMI REC REMOTE］は動作しません。

- 記録を停止したときにクリップの長さが3秒未満だった場合は、最終フレームの映像を記録してクリップの長さを3秒にします。

- インターバル記録でクリップの長さが10時間を超えると、記録を一度停止します。数秒後、自動的に記録が再開されます。

- インターバル記録の記録制約については、「同時に使用できない記録機能について」を参照してください。

ページトップへ戻る