- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- カラーバー

# カラーバー

カラーバーを表示できます。テレビや外部モニターの画質調整に便利です。

#### USERボタンに［COLOR BARS］を割り当てる

任意のUSERボタンで、カラーバーの表示/非表示が切り替えられるように設定します。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［USER SWITCHES］→［USER1］～［USER9］→［COLOR BARS］を選択する。

- 工場出荷時、［COLOR BARS］は〈USER 5〉ボタンに割り当てられています。

#### カラーバーを表示する

［COLOR BARS］を割り当てたUSERボタンを押す。

再度、USERボタンを押すと通常表示に戻ります。

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外のときは、動作しません。

## カラーバーの種類の設定

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［COLOR BARS］→［COLOR BARS TYPE］で、カラーバーの種類を選択する。

- カラーバーの種類は、［SMPTE］、［FULL］から選択できます。

NOTE

- 出力解像度によっては、にじみが発生します。

## 音声テスト信号の出力の設定

カラーバーを表示したときに、音声テスト信号（定格レベル1 kHzのトーン信号）を出力するかどうかを設定できます。

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［COLOR BARS］→［TEST TONE］→［ON］を選択する。

ページトップへ戻る