- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- ゼブラパターンの表示

# ゼブラパターンの表示

本機は、〈LCD〉端子からの出力映像に2種類のゼブラパターンを表示できます。

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→［ZEBRA］→［ON］を選択する。

- 工場出荷値：［OFF］

## 検出レベルの設定

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→各項目を設定する。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ZEBRA1 DETECT］ | ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ （工場出荷値：［80%］）
［ZEBRA2 DETECT］ | ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ （工場出荷値：［100%］）
［ZEBRA2］ | ゼブラパターン2の有効/無効の切り替え、および［SPOT］を選択します。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ （工場出荷値：［OFF］）

#### ゼブラパターンの表示領域について

［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］の設定によって、ゼブラパターンの表示領域は異なります。

［ZEBRA2］で［SPOT］を選択した場合は、［ZEBRA1 DETECT］の設定値から［ZEBRA2 DETECT］の設定値までの範囲に該当する部分が、ゼブラパターンで表示されます。

［ZEBRA2］

［ON］

［OFF］

［SPOT］

［109%］

［ZEBRA2 DETECT］

［ZEBRA1 DETECT］

［0%］

NOTE

- ゼブラパターンは、記録できません。

- フォーカスアシスト機能のフォーカススクエア表示を有効に設定しているときと、カラーバーの表示中は、ゼブラパターンは表示されません。

ページトップへ戻る